{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[29,0,29,11],[30,0,30,11],[31,0,31,11],[32,0,32,11],[33,0,33,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2024年7月份至2025年7月份液压类备件年度采购项目                              项目编号：HG JY-G2024089"]
["序号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","执行标准","数量","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,7001900005,"气动隔膜泵","66627-EEB-C","651升/分钟 通过最大颗粒尺寸：6.4mm 英格索兰","台","JB/T8697-2014",3]
[2,7001400006,"气动隔膜泵","66605J-344","英格索兰ARO;耐腐蚀介质;最大工作压力100psi;泵送介质最高温度220℃；进气口尺寸为1/2英寸;膜片材质为PTFE;","台","JB/T8697-2014",1]
[3,7001900001,"隔膜泵","RW73331,泵体铝合金,阀体阀座304不锈钢,膜片PTFE",null,"台","GB/T20421.1-2006",2]
[4,7500300006,"翅式冷却器","GLC2-2.6 散热面积2.6㎡","2.6㎡，1MPa","台",null,1]
[5,7500300004,"板式冷却器","BR30 冷却面积30平方米",null,"台","JB/T4715-1992",3]
[6,7500300009,"列管式冷却器","GLC3 5m2 1.6MPa",null,"台",null,1]
[7,7500300011,"冷却器","ASA-PL53-20EKit",null,"台","JB/T4715-1992",2]
[8,7500300030,"板式不锈钢冷却器","16m2;压力1.6MPa;板片材料304;厚度1.0;丁晴橡胶;水口DN65,同侧",null,"台","JB/T4715-1992",2]
[9,7000200037,"螺杆泵","HSND280-43",null,"台",null,1]
[10,7000200006,"螺杆泵","HSND440-36N","额定压力：1.0MPa 流量:301L/min 转速:1440R/min 带联轴器 不带电机","台",null,1]
[11,7000200008,"螺杆泵","HSNH210-36",null,"台",null,1]
[12,7000200010,"螺杆泵","HSNH210-46N","额定压力：1.0MPa 流量:206L/min 转速:1440R/min 带联轴器 不带电机","台","GB/T10886-2002",1]
[13,7000200013,"螺杆泵","HSNH280-43",null,"台","GBT10886-2002",2]
[14,7000200014,"螺杆泵","HSNH280-43Z","额定压力：1.0MPa 流量:238L/min 转速:1440R/min 带联轴器 不带电机","台",null,2]
[15,7000200017,"螺杆泵","HSNH280-46Z 1.0MPa 16.56m3/h 6.98Kw 不带电机",null,"台",null,1]
[16,7000200018,"螺杆泵","HSNH280-54N","1.5MPa 363L/min 11.6Kw 不带电机 含联轴器","台",null,1]
[17,7000200027,"螺杆泵","HSNH660-46N","1.5MPa 38.28m3/h 1470r/min 21.4Kw","台","GBT10886-2002",1]
[18,7000200028,"螺杆泵","HSNH660-54-Y180L 51.96m3/h 1.0MPa 17.4Kw 不带电机 带联轴器",null,"台","GB/T10886-2002",1]
[19,7000200036,"螺杆泵","HSND440-46","1.5MPa，530L/min，不带电机，电机为22KW,GBT10886-2002","台","GB/T10886-2002",1]
[20,7000200049,"螺杆泵","HSNH440-46;1.0MPa;25.8m3/h;9.08Kw;不带电机","HSNH440-46;1.0MPa;25.8m3/h;9.08Kw","台","GB/T10886-2002",1]
[21,7101500002,"电磁阀","2S25025B 1.5MPa AirTAC",null,"只",null,3]
[22,7500400101,"Y型过滤器","GL41H-16C-DN25","PN16;RF;阀体WCB;滤材304SS材质;100目  温度≤230℃;介质;蒸汽;工作压力1.2MPa","台","JB/T9872-2000",1]
[23,7100100284,"安全阀","A48H-16C-DN80","PN16;RF;阀门材质WCB;法兰式;温度180-210℃;介质;蒸汽;起跳压力1.2MPa","台","GB/T12243-2005",1]
[24,7100100283,"安全阀","A48H-16C-DN25","PN16;RF;阀门材质WCB;法兰式;温度180-210℃;介质;蒸汽/混合气;起跳压力0.2MPa","台","GB/T12243-2005",1]
[25,7100800054,"环形炉驱动马达阀块","02690017DR5004HP001-10","按图纸要求，含阀块；接头；闸阀；管道等，不含比例阀。","台","GB/T8100-2006",1]
[26,7500300021,"板式冷却器","FP206AB-NH(N=169)","面积P=35㎡，介质ISOVG320/40℃,流量342L/min，不锈钢316L，压降油侧<0.1MPa,水侧<0.05MPa,进油温度50℃，进水温度33℃","台","JB/T4715-1992",1]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                                2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                               3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年7月份至2025年7月份液压类备件年度采购项目                              项目编号：HG JY-G2024089"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]