{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":29,"n_cols":14,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[25,0,25,5],[26,0,26,6],[27,0,27,6],[28,0,28,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["（一）开标一览表"]
["项目名称：一炼钢新增5#圆坯连铸机项目 (HG202321)连铸机本体视频监控系统采购项目       \n项目编号：HG JS-G2024070"]
["序号","物料描述","规格型号","计量单位","定尺尺寸\n其他要求","计划数量","验收标准","建议交货日期","供货地点","备注","含税单价（元）","含税金额(元)","生产厂家","备注   "]
[1,"高温高亮机芯","DS-2CD282XYZ-V3","台","最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像;\n支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测;\n支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本;\n支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181，Ehome（2.0/4.0）;\n支持1路报警输入，1路报警输出（最大支持DC12 V，1 A）;\n支持1路音频输入，1路音频输出;\n\n传感器类型：1/2.7\" Progressive Scan CMOS\n 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）\n 最大图像尺寸：1920 × 1080 \n视频压缩标准：主码流：H.265/H.264\n子码流：H.265/H.264/MJPEG\n第三码流：H.265/H.264 \n宽动态：120 dB \n音频：1路输入（Line in）：3.5 mm，三段式，最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡\n1路输出（Line out）：3.5 mm，三段式，最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡\n 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口\n 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A）\n SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB\n RS-485：支持 \n 复位：支持 \n启动及工作温湿度：-10 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结）\n 供电方式：DC：12 V ± 20%\nPoE：802.3af，Class 3\n 电流及功耗：DC12 V：0.5 A，最大功耗：6 W\nPoE：802.3af，0.2 A~0.17 A，最大功耗：7 W\n 产品尺寸：132 × 68 × 56.3 mm\n 设备重量：435 g\n 包装尺寸：216 × 121 × 118 mm\n 带包装重量：623 g\n 电源接口类型：2芯接口\n 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复",4,null,"2024.8.10","5#连铸机（中冶湘重）","可变焦\n含5-50mm|400万|1/2.7\"|F1.6|CS接口|红外镜头"]
[2,"双层不锈钢防护耐高温防护罩","定制型","台","1.双层不锈钢风冷壳体;耐高温级BY6-B225\n2.视窗采用红外测温报警热成像专用玻璃,\n(L)355*(W)140*(H)170MM\n内腔尺寸:中108*280MM\n外腔尺寸:中133*300MM\n使用环境温度:-20℃~120℃C内置海康热成像像机芯\n不锈钢运输质量:>700g\n非酸性环境重正常使用寿命 \n10年以上\n杭州出品(默认中性出货)\n无臭/阻燃/无毒副/环保/由金\n属丝编制软管制成，具有良好耐腐性;具有阻燃、耐腐虫 耐水耐老化\n挠性良好、结构牢固、工作可靠等特点",4,null,"2024.8.10","5#连铸机（中冶湘重）","（风冷+水冷）"]
[3,"网络高清摄像机","DS-2XFL4HYGG-L","台","1. 具有400万像素 CMOS传感器。\n2. 内置GPU芯片，支持websocket协议。\n3. 内置麦克风和喇叭。\n4. 具有不小于1/1.8\"靶面尺寸。\n5. 内置2颗白光补光灯。\n6. 最低照度彩色：0.0004 lx。\n7. 白天或夜晚均可输出彩色视频图像。\n8. 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。\n9. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。\n10. 信噪比不小于62dB。\n11. 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。\n12. 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。\n13. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。\n14. 不低于IP67防尘防水等级。\n15. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。\n16. 设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV，通讯端口支持6kV峰值电压。",26,null,"2024.8.10","5#连铸机（中冶湘重）"]
[4,"壁装支架（不锈钢材质）","定制型","台","304不锈钢材质，加厚，鸭嘴支架",4,null,"2024.8.10","5#连铸机（中冶湘重）"]
[5,"网络机柜","42U","台","42U,800x1000x2050mm",1,null,"2024.8.10","5#连铸机（中冶湘重）","含柜内设备,断路器等，落地柜"]
[6,"网络机柜","15U","台","15U标准网络机柜，600*600*1000MM",1,null,"2024.8.10","5#连铸机（中冶湘重）","含柜内设备,断路器等，落地柜"]
[7,"NT监控箱","E7","套","带帽沿不锈钢防水箱(中)400mm*500mm*600mm",3,null,"2024.8.10","5#连铸机（中冶湘重）","含7孔插座板,断路器等"]
[8,"UPS柜","DS-IUH1106L-K/T","套","6KVA，高频塔式采用数字化控制技术、三电平技术和高频电源变换技术具有体积小、性能高、可靠性高等特点；\n额定容量：6000VA / 5400W \n输入电压范围：80～275Vac\n相数：单相三线\n输入频率范围：50/60±10%（自适应）\n输入功率因数：>0.99（满载）\n输出电压：208/220/230/240±1%\n输出频率：市电模式：与电网同步；电池模式：50/60±0.2%\n整机效率：最高可达95%\n功率因数：0. 9（默认）\n过载能力：115%-130%过载：10min；130%-150%过载：30s；150%以上过载：0.5s\n电池电压：192-240V可设置  （默认16节）\n输出方式（塔式）：接线排\n工作温度： -5~40℃\n海拔高度：≤1000米,超过指定海拔高度时，按照国标要求降容。\n告警功能：电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路\n保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护\n通信功能：RS232，EPO（标配），可选配USB、SNMP、干接点等\n尺寸(W*D*H)：190×422×337 mm\n净重：11kg",1,null,"2024.8.10","5#连铸机（中冶湘重）","含6KVA UPS，配套电池，30分钟后备时间，断路器等"]
[9,"千兆IP30防护工业级光纤收发器","FC520AG-SS20-SC-T","对","SFP千兆单模单纤20公里工业级 \n（1310 / 1550 ）",3,null,"2024.8.10","5#连铸机（中冶湘重）"]
[10,"拼接大屏","DS-D2A551LEQC-E/T","台","1. 监控电视墙，对角线尺寸≥55英寸，物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms，≥1个HDMI输入接口、≥1个DVI输入接口。\n2. 物理拼缝≤1.7mm，亮度≥500cd/㎡，对比度≥1200:1，水平、垂直视场角均≥178°；\n3. 支持设置开机延时时间，设备开机时根据延时时间执行开机动作，延时时间不低于0-3000ms可调。\n4. 设备支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等项目。\n5. 支持图像静止功能，可将某一帧图像持续显示，图像静止关闭时，恢复正常显示。\n7. 内置智能系统，支持信源自动切换功能，当有新信号输入时，自动切到相应信源，当前显示信源断开后，自动切到下一个有信号的信源。\n8. \n采用金属外壳，超窄边设计，\n运行稳定，可24小时持续工作，实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧\n9. 支持定制开机LOGO、不显示LOGO，定制开机LOGO下，无需升级软件可任意定制LOGO，支持LOGO自拼接，当拼接墙设置好拼接参数后开机，LOGO会根据行列位置进行自拼接显示。",18,null,"2024.8.10","5#连铸机（中冶湘重）","带安装附件及液压支架"]
[11,"液压前维护底座","订制","套","配合大屏安装使用",18,null,"2024.8.10","5#连铸机（中冶湘重）"]
[12,"视频监控工作站","DS-AXB142P","台","CPU：i5\n内存：16G\n硬盘：256G SSD*1+2T HDD*1\n显卡：2G独显\n兼容操作系统：WIN10 IoT版（不含授权）\n显示器：23.8寸显示器\n其他：光驱/含键鼠套装",1,null,"2024.8.10","5#连铸机（中冶湘重）"]
[13,"视频解码器","DS-B31-1058QC","台","3 U标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统，满足中小规模的监控需求;\n插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型;\n业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠;\n支持HDMI信号输入输出;\n支持H.264/H.265编码，默认采用H.265;\n解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式;\n支持4路高清视频编码能力;\n支持160路高清视频解码能力;\n视频输出最大的LED带载能力为单口230 W;\n支持3200 W高清视频解码;\n支持20个显示屏的任意大屏拼接;\n单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示;\n支持开窗和漫游，最多支持320个窗口，单屏支持3个图层;\n支持电视墙预览;\n最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局;\n支持虚拟LED功能，最多添加字幕8个，单墙3个;\n支持WEB方式、Android和IOS客户端访问和操作;\n支持ONVIF协议接入设备解码;\n支持GB28181协议接入平台实现管理和操作;\n\n机箱高度：3U\n总线类型：千兆网交换\n配置主控板数量：1\n电源槽位数：2\n配置电源数量：1\n业务板槽位数：6\n配置业务板数量：3\n整机解码能力：160路1080\n整机编码能力：4路1080\n整机拼接能力：20路 \nUSB接口：2个，USB 2.0\n串行接口：3个，1个Console控制口（RJ45接口）、 2个RS485/232复用口（RJ45接口） \n电视墙数量：8个\n电视墙规模：≤20\n开窗数量：256\n单口画面分割数：1/4/6/8/9/16/25\n输入源复制能力：支持 \n工作温度：0°C ~ 50°C\n工作湿度：10% ～ 90%\n产品尺寸（宽×高×深）：442.4mm × 128mm × 341.6mm\n净重：≤8Kg \n音频输入接口数：4\n音频输入接口类型：HDMI内嵌 \n视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz、3840×2160@30Hz（仅奇数口），支持自定义输入分辨率，宽高范围800×600～3840×2160，宽度4对齐，高度2对齐 \n视频编码格式：支持H265/H264，默认H265\n视频编码通道数：4\n视频编码能力：编码支持子码流及主码流类型，其中子码流含CIF(352×288)/FCIF(704×576)，主码流含 720P(1280×720)/XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200/3840×2160 \n音频编码格式：G722.1,G711_U,G711_A,AAC \n视频输出分辨率：XGA_60 Hz(1024×768@60 Hz)/SXGA_60 Hz(1280×1024@60 Hz)/720P_60 Hz(1280×720@60 Hz)/UXGA_60 Hz(1600×1200@60 Hz)/WSXGA_60 Hz(1680×1050@60 Hz)/WUXGA_60 Hz(1920×1200@60 Hz)/1080P_60 Hz(1920×1080@60 Hz)/4K_30 Hz(3840×2160@30 Hz) \n视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG\n视频解码通道：320\n视频解码能力：H264/H265/Smart264/Smart265格式，10路3200W/2400W，或20 路1600W，或25路1200W，或40路800W，或50路600W，或80路400W，或160路1080P，或320路720P/D1 及以下分辨率实时解码。（每4个输出口一组，共享解码能力）\nMJPEG格式，支持20路200W解码。 \n音频输出接口数：20\n音频输出接口类型：HDMI内嵌 \n音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC",1,null,"2024.8.10","5#连铸机（中冶湘重）"]
[14,"24口千兆管理型交换机","CM3728-4GF8GC16GT","台","4个千兆SFP光口+8个千兆光电复用口+16个千兆电、单电源AC220V\n工作温度-40-75°，不带风扇，防护等级IP30\n三层网管交换机，支持静态路由、端口链路聚合、ACL、端口镜像、环网RSTP 、MSTP、Telnet、SSH、SNMP、IPV6等功能\n支持组播、QOS、DHCP、VLAN等二层网管功能\n背板带宽：336Gbps 包转发率：126Mpps 报文缓存大小 : 32Mbit",1,null,"2024.8.10","5#连铸机（中冶湘重）"]
[15,"16口千兆POE交换机","CM6320-2GF18GT-16POE","台","16千兆电口+上联千兆2光2电，单电源，AC220V ，带风扇、整机最大功耗支持260W，单个最大支持30w;二层网管型POE交换机\n1、*支持智能供电，功率不足优先保障VIP端口\n2、*支持长距250米传输\n3、*光电双上行设计，满足双上行输出需求\n4、*支持IEEE 802.3 at/af PoE供电标准\n5、支持二层网管功能：支持web网管（中英文）支持 vlan、QOS、RSTP、SNMPV1/V2 、IGMP Snooping V1/V2/V3， 支持 GMRP支持：端口汇聚、环路检测、端口镜像、带宽控制、巨帧设置、静态MAC、风暴抑制、端口统计、文件管理配置上传下载\n6、*支持一键恢复出厂设置、重启\n7、*提供二挡拨码开关功能（vlan端口隔离、环网、强制10M）\n8、*EMC：8kv空气放电、6kv接触放电、4kv端口防雷、2kv电源防雷\n9、*---vip通道1-8口(QOS优先级)",4,null,"2024.8.10","5#连铸机（中冶湘重）"]
[16,"硬盘录像机","DS-8632N-K8-V2(8×8T 原装盘)","套","2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源\n【硬件规格】\n存储接口：8个SATA接口，已内置8块8TB硬盘，总容量64TB\n视频接口：2×HDMI，2×VGA\n网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口\n报警接口：16路报警输入，4路报警输出\n串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口\nUSB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0\n【产品性能】\n输入带宽：256Mbps\n输出带宽：160Mbps\n接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入\n解码能力：最大支持12×1080P\n显示能力：最大支持4K+1080P异源输出",1,null,"2024.8.10","5#连铸机（中冶湘重）"]
[17,"HDMI传输线","绿联(20米）","根","端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。;\n端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。;\n环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。;\n支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。;\n即插即用，无需驱动程序。;\n\n线缆类型（音视频线）：铜缆\n 视频版本：HDMI 1.4\n 支持最大分辨率：4K 30Hz\n 接口类型：HDMI",18,null,"2024.8.10","5#连铸机（中冶湘重）"]
[18,"机架式配电单元板PDU","YY-16A-10位","个","PDU 16A,10位总控",4,null,"2024.8.10","5#连铸机（中冶湘重）"]
[19,"机架式光缆终端盒","YY-ODF-24SC(满配）","个","满配：尾纤，光纤适配器，热缩管，裸纤保护套管，专业机柜螺丝等配件",2,null,"2024.8.10","5#连铸机（中冶湘重）"]
[20,"12口光纤终端盒 含尾纤，满配","YY-ODF-12SC(满配）","个","12芯SC接口，满配：尾纤，光纤适配器，热缩管，上墙膨胀螺丝等配件）",3,null,"2024.8.10","5#连铸机（中冶湘重）"]
[21,"光纤跳线","YY-SC-SC-3M","根","SC-SC 3米/根",12,null,"2024.8.10","5#连铸机（中冶湘重）"]
[null,"合计"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     \n2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日期："]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：一炼钢新增5#圆坯连铸机项目 (HG202321)连铸机本体视频监控系统采购项目       \n项目编号：HG JS-G2024070"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]