{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":17,"n_cols":13,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,12],[3,0,4,0],[3,7,12,7],[3,10,4,10],[5,0,8,0],[5,10,8,10],[13,0,13,7],[14,0,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                            （一）开标一览表"]
["项目名称：2024年8月炼铁技改备件采购项目                     项目编号：HG JS-G2024071"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","申请部门","交货期","含税单价（元）","标包合价（含税）","生产厂家","备注"]
[1,null,"烧结水泵房冷却塔","DBNL-100型逆流式","1.冷却水量100m3/h ；2.进塔水温55℃；3.出塔水温35℃；4.大气压力 1.0x105Pa 5.风量 71300 6.风机直径 1800 7.电机功率 3kw  8.噪声 50.0dB（A）                            说明：1、所有基础在同一水平面上误差不大于3mm。2、进出水口方向可做90°、180°、270°调整。3、中间基础荷载为运转重量25%，其余75%由外围长方形基础平均承担。4、进出水管方向可根据现场确定。","台",1,"炼铁厂烧结机改造项目（HG202418）","2024-8-30"]
[null,null,"烧结水泵房冷却塔","DBNL-200型逆流式","1.冷却水量200m3/h ；2.风机直径2800mm 3.风量118000m3/h 4.电机功率 5.5 KW 5.叶轮转速210 r/min 6.干塔重量 2.344吨 7.湿塔重量 6.305吨 8.噪声60dB（A）9.进水温度55℃ 10.出水温度35℃。                     说明：1、所有基础在同一水平面上误差不大于3mm。2、进出水口方向可做90°、180°、270°调整。3、中间基础荷载为运转重量25%，其余75%由外围长方形基础平均承担。4、进出水管方向可根据现场确定。","台",1,null,"2024-8-30"]
[2,5300400320,"整体式全智能防跑偏装置(上)","BYTQ-HB/ZJK-S1000","\"防跑偏装置的配置应保证带式输送机运行时最大跑偏量不超过带宽的5%，承载力能长期承受皮带运输量相当于额定流量150%时对该装置的冲击。系统最高压力：4Mpa左右调偏整合度：99.99%\n系统工作压力：1.5～2Mpa\n流量：5L/min\n足环境温度在-200C-500C,环境湿度在72%以上时，带式输送机设计选用手册限定的范围内,或高于该标准要求.\"","套",6,null,"2024-8-30"]
[null,5300400321,"整体式全智能防跑偏装置(下)","BYTQ-HB/ZJK-X1000","\"防跑偏装置的配置应保证带式输送机运行时最大跑偏量不超过带宽的5%，承载力能长期承受皮带运输量相当于额定流量150%时对该装置的冲击。系统最高压力：4Mpa左右调偏整合度：99.99%\n系统工作压力：1.5～2Mpa\n流量：5L/min\n足环境温度在-200C-500C,环境湿度在73%以上时，带式输送机设计选用手册限定的范围内,或高于该标准要求.\"","套",6,null,"2024-8-30"]
[null,5300400322,"整体式全智能防跑偏装置(上)","BYTQ-HB/ZJK-S800","\"防跑偏装置的配置应保证带式输送机运行时最大跑偏量不超过带宽的5%，承载力能长期承受皮带运输量相当于额定流量150%时对该装置的冲击。系统最高压力：4Mpa左右调偏整合度：99.99%\n系统工作压力：1.5～2Mpa\n流量：5L/min\n足环境温度在-200C-500C,环境湿度在74%以上时，带式输送机设计选用手册限定的范围内,或高于该标准要求.\"","套",8,null,"2024-8-30"]
[null,5300400323,"整体式全智能防跑偏装置(下)","BYTQ-HB/ZJK-X800","\"防跑偏装置的配置应保证带式输送机运行时最大跑偏量不超过带宽的5%，承载力能长期承受皮带运输量相当于额定流量150%时对该装置的冲击。系统最高压力：4Mpa左右调偏整合度：99.99%\n系统工作压力：1.5～2Mpa\n流量：5L/min\n足环境温度在-200C-500C,环境湿度在75%以上时，带式输送机设计选用手册限定的范围内,或高于该标准要求.\"","套",8,null,"2024-8-30"]
[3,5500300080,"二级集合刮板输送机","LTGDYD310×12200","输送物料:粉尘；输送长度:12.2m；输灰量:16m3/h；机槽宽度:31㎝；链条节距:20厘米；传动方式:链条传动；减速机型号:BWD4-87-4-6P；电机功率:4kw；电机防护等级:IP54；电源:380v； 50HZ","台",1,null,"2024-8-30"]
[4,5501400007,"烧结;成品仓振动给料机","QZS-80-130F 不带电机；面宽800mm，长1300mm",null,"台",8,null,"2024-8-30"]
[5,5300400305,"毛刷清扫器","审核图纸",null,"只",1,null,"2024-8-30"]
[6,null,"料仓清堵器","LTKJ-B-Q235B","型号：LTKJ-B-Q235B    钢板厚度6mm.  工作温度-40-120℃  工作压力0.4Mpa-0.8Mpa。冲击力13800-28700    N。本体材质Q345B。缸筒材质：耐磨轻质合金钢永不生锈。执行标准GB150-98TSGRO003-2007。","套",24,null,"2024-8-30"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,6,0],[3,3,6,3],[7,0,17,0],[7,3,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年8月炼铁技改备件采购项目      项目编号：HG JS-G2024071"]
["偏离类型","序号","招标内容","偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":10}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容有序对应填写，后在偏离内容栏中按序号顺序填写准确清楚。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容（物料描述、标准、交货期等内容）有序对应填写，后在偏离内容栏中按对应序号顺序填写准确清楚。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]