{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":36,"n_cols":11,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[31,0,31,6],[33,0,33,6],[34,0,34,6],[35,0,35,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2024年8月份至2025年8月份液压类备件年度采购项目                              项目编号：HG JY-G2024113"]
["序号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","执行标准","数量","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,7502100060,"外压缸法兰","Ф298.45mm","试样装配用;法兰外径×内径：Ф541.02mm×Ф302.00mm；材质（锻件）：42CrMoA ;调质处理;硬度306~323HB;热处理+初加工后需进行超声探伤再进行机床钻孔加工；图纸编号FL29845","台","审核图纸",2]
[2,5701500013,"水平液压缸活塞杆","0440701.1.4-2","Tr130*6螺纹 表面硬度HRC38-42","台","审核图纸",1]
[3,7200400095,"液压缸","02680014DR5005ME011-6","50/36-220,压力25MPa","台","审核图纸",2]
[4,7200200086,"液压缸","PB65KSGWGG1125/90-1850双耳轴轴加粗为70","双耳轴轴加粗为70,缸体材料40Cr,原厂家韶关伟光","台","审核图纸",2]
[5,7200600153,"液压缸","PBID3000G;160/40-10","45钢，40kg","台","审核图纸",2]
[6,7200600237,"快开油缸","KZ1810.02.01.01.00","缸径Φ280,杆径Φ140, 工作压力25MPa,试验压力25MPa 工作环境温度-20℃~70℃，厂家：太原科达重工成套设备有限公司","台","审核图纸",2]
[7,7000700015,"大包热修位液压站","HGLG090602","油箱300L;系统压力200bar;阀组一用一备;阀块分开;配电控部分;要求操作动作按钮时液压泵启动;松开按钮时液压泵关闭","台","审核图纸",2]
[8,7200600048,"炉盖旋转液压缸","280/160-1450","杆腔端盖中心安装位移传感器及磁环:BTL7-E100-M1500-B-S32(巴鲁夫) 双作用缸,缸径Φ280,杆径Φ160,行程1450 带缓冲 伸缩防护套耐温150度 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力20MPa,试验压力30MPa 活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封 工作介质水乙二醇液压油","台","审核图纸",1]
[9,7200600213,"水冷式液压缸","125/90-380","中间铰接式;带水冷外壳;带缓冲;工作环境温度-20℃~150℃;工作压力15MPa;试验压力25MPa;活塞及活塞杆采用V型组合密封;工作介质聚酯抗燃液压油;附图","台","审核图纸",4]
[10,5720300005,"液压缸","YG80/55*770-F","带耳环；压力21MPa","台","审核图纸",1]
[11,5719300016,"上缸体","Z8041.03.01.02.01;42CrMo","外径：880，内径：580，轴孔：290，厚：190.重量：678Kg,材质：42CrMo，锻造件，调质处理241～269HBW；图号：Z8041.03.01.02.01;详细尺寸见图纸","台","审核图纸",1]
[12,7200100308,"液压缸;","CD250E63/45-200A10/02CADMA+GAS35;L10=169","缸径Φ63,杆径Φ45,行程200 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力16MPa,试验压力19MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","JB/T10205-2000",2]
[13,7200100126,"液压缸","CD250F63/36-485A10/02CADMA","缸径Φ63,杆径Φ36,行程485 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","JB/T10205-2000",2]
[14,7200600088,"液压缸","CG250F63/36-485A10/02CADMA","缸径Φ63,杆径Φ36,行程485 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","JB/T6376-2005",2]
[15,7200600191,"液压缸;","WG11471改;1.MFL.009.00;63/36-650","缸径Φ63,杆径Φ36,行程650 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力16MPa,试验压力20MPa 活塞密封为TPM248185-63*47*18.3*6.4，活塞杆采用格莱圈和U型密封","台","审核图纸",2]
[16,7200500025,"液压缸","0107119-37.001","额定压力25MPa JB/T 5000","台","审核图纸",6]
[17,7200600283,"液压缸","SF601859(国产化)","50/32-100,工作压力18MPa.","台","审核图纸",4]
[18,7200600205,"液压缸;","1.MFL.018.00;40/22-20","缸径Φ40,杆径Φ22,行程20 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力16MPa,试验压力18MPa","台","审核图纸",3]
[19,7200600006,"H250输送泵液压缸","80/57-100","缸径Φ80,杆径Φ57,行程100 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","审核图纸",1]
[20,7200600125,"液压缸","PBA03DK00000 100/63-150","缸径Φ100,杆径Φ63,行程150 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","JB/T10205-2000",2]
[21,7100300370,"石墨换向阀内部阀座","VT-SMF20-S1;SMB-3G","不锈钢;0.15Kg","台","GB/T24588-2009",20]
[22,7200100353,"液压缸","PBIDZ000,63/45-100","缸径63mm，杆径45mm，行程100mm，压力等级25MPa，V型组合密封，符合JB/T10205-2000","台","审核图纸",10]
[23,7200400066,"液压缸","HY89G48-680E",null,"台","审核图纸",4]
[24,7200400102,"矫直机平衡液压缸","KZ1810.02.01.02.00(包括拉杆和夹壳联轴器）","缸径Φ100,杆径Φ50,带拉杆和夹壳联轴器，工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力25MPa ,重量：124.748Kg,指定厂家：太原科达成套设备有限公司","台","审核图纸",2]
[25,7200600162,"液压缸","HYZ02345","直径90/80-130","台","审核图纸",3]
[26,7200600175,"液压缸","PB172000","140/70-500","台","审核图纸",2]
[27,7200600176,"液压缸","PBSF30002","63/45-32 活塞加厚","台","审核图纸",2]
[]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                 2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                        3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
[]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年8月份至2025年8月份液压类备件年度采购项目                              项目编号：HG JY-G2024113"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]