{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":37,"n_cols":12,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[32,0,32,7],[34,0,34,7],[35,0,35,7],[36,0,36,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2024年9月份至2025年9月份五金类备件年度采购项目                             项目编号：HG JY-G2024129"]
["序号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","使用部门","执行标准","数量","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,5300700022,"铁水车芯盘元销","直径50X500","45#钢","个","物流中心","TB/T2626-1995",10,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[2,5300700023,"铁水车指示灯","DELIXI   ELECTRIC","21-04-21","个","物流中心","TB/T2626-1995",30,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[3,5300700024,"铁水车液压站","YZY-4KW-50L-T4",null,"套","物流中心","TB/T2626-1995",1,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[4,5300300889,"火车涡轮增压器总成","CKD6E-003","6240ZJ  VTC214ZJ  VT以214-13 04318","套","物流中心","GB/T24710-2009",1,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[5,7500500255,"滤油车滤芯","CZX-40*10","金属过滤网,外径160mm*内孔直径80mm*长度500mm ,公称流量40L/min, 6件/组","组","检验检测中心","GB/T20080-2006",1,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[6,6300300157,"无线通讯模块 LoRa","SYD-OUWNR-2\n\n  巨控","DC24V 500mA(或DC12V 1A)，支持主流plc 、modbus仪表，\n2路 RS485，1路以太网，Lora扩频\n以太网接口-\n最多 12 路输入e\n继电器输出(4路，220V/5A)，可作为遥控、跳闸或告警最多 12 路 NTC测温，精度0.2度，测温范围(-30°-100°或者2路 PT100-\n最多 12路 4-20mà 或者 0-5V，0-10V，精度0.1%6 自带 LBD 显示屏-","块","219厂部","LoRaWAN 1.0",4,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[7,7500400102,"水过滤器","GL41H-16C-DN50","PN16;DN50;80um;温度≤100℃","只","炼钢厂部","JB/T10365-2002",2,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[8,7100300467,"插装式电磁换向阀","DHF16-222-N-24-DH","二位二通电磁阀;流量150L/min;最高工作压力250bar;带插头;丁晴橡胶","只","炼钢厂部","JB/ZQ/T4147-91",2,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[9,7500400054,"管道过滤器","GL41H-80C","配对法兰;DN80;配置DN15排污阀1只","个","炼钢厂部","GB/T20080-2006",6,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[10,7201100093,"气缸","SC32*350s","L350mm","台","炼钢厂部","GB/T 33636-2023",2,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[11,7000100081,"高压柱塞泵","CKC50/22S","1480r/min;柱塞直径18mm;柱塞行程21mm","台","炼钢厂部","JB/T8094.1-1995",1,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[12,7500500253,"过滤器滤芯","CQ-C10-D","最大流量1000L/h;10寸180目;尼龙网纱","只","炼钢厂部","GB/T20080-2006",4,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[13,5714200101,"液动制动器","0102043-13.212","29kg","套","720厂部","审核图纸",1,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[14,7000800033,"钢丝绳润滑保养器","VWL-VWAXX-JP","工作介质：NLGI000#2#自由流量：7L/min 工作压力：10-40Mpa 使用压力范围：4-12bar（建议8bar）试用储油桶：50KG","套","340热轧","JB/T8810.1-1998",1,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[15,7201300096,"气动马达","YPR1-010H","功率：1/8HP，立式安装，配行星减速机，减速比1：15，扭力9.12N/M，转速90-100RPM。","台","180热轧","JB/T9852-1999",6,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[16,7500600055,"蓄能器组","Z0745.90.00.01","按图纸要求；含油路块、蓄能器、蓄能器控制阀组、油盆、阀台架及其它附件","套","180热轧","审核图纸",2,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[17,7000700028,"循环油箱泵站","hlhg-180-xhyx","焊接件，1500*1200*1400，含泵组HSNH210-46-Y132M-4，单筒过滤器RLF-500，电控箱，磁翻板液位计等。","套","180热轧","审核图纸",1,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[18,5400100155,"离心空压机油雾过滤器滤芯","SM4000 No.CMD12148","铆焊 管式过滤器 过滤精度1um","个","能源厂部","GB/T30099-2013",1,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[19,5400100157,"离心空压机空气过滤器","SM4000 No.CS2900-216","滤纸：HV滤纸；铆焊；圆筒式折叠V型密褶式过滤器；过滤精度10um","个","能源厂部","GB/T30099-2013",16,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[20,7501700003,"空气炮","KQP-B型","配套G/8分之3安全阀，电磁阀2W-160-15,喷管φ108*300","台","烧结","审核图纸",4,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[21,7501100275,"快速接头","10P1BM27*1.5/10S2BM27*1.5",null,"个","炼钢厂部","GB/T16693-1996",800,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[22,5400100091,"螺杆式压缩机 油冷却器","SA375W-11K-T型","列管式换热器 铸造 油路耐压：1.6Mpa，水路耐压1.0MPa","台","能源厂部",null,1,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[23,5400100135,"初效板式空气过滤器","595*595*46","铆焊 框板式折叠V型密褶式过滤器，材质：玻璃纤维，过滤精度20um","个","能源厂部","GB/T28949-2012",120,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[24,5400100063,"螺杆式压缩机 反比例调节阀","70-665438120","SA375W-10K型 铸造","个","能源厂部","GB/T26967-2011",2,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[25,5709300127,"整体式伺服滑台","85x300","配套：滑轨 SBR30 开口直线轴承滑块SCUU30","套","219厂部","GJB/T7940.1-1999",1,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[26,7000300052,"立式齿轮泵","LBZ-63","供油压力0.4Mpa;公称流量63L/min;供油温度40±3℃;油箱容积1.6立方米;带YE3-100L1-4/2.2Kw电机;与XYZ-63G稀油站B43配套使用?","台","炼钢厂部","JB/ZQ/T4147-91",1,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[27,7000800027,"干油喷射阀","PF-J250",null,"只","180热轧","JB/ZQ4566",6,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[28,7000800028,"干油喷射阀","GPZ-135",null,"只","180热轧","JB/ZQ4566",8,null,null,"具体合同量以分厂申报量为准"]
[]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
[]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年9月份至2025年9月份五金类备件年度采购项目                             \n项目编号：HG JY-G2024129"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]