{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["开标一览表","偏离表"],"not_rendered":{"images":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"开标一览表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":15,"rows_kept":44,"merged":[[0,1,0,6],[1,0,1,13],[3,0,24,0],[25,0,39,0],[39,11,39,12],[40,0,40,5],[41,0,41,6],[42,0,42,6],[43,0,43,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"（一）开标一览表"]
["项目名称：一炼钢新增5#圆坯连铸机项目 (HG202321)3#电炉本体视频监控设备采购             项目编号：HG JS-G2024079"]
["标包","序号","物料描述","规格型号","计量单位","技术参数","计划数量","交货期","申报部门","备注","备注2","含税单价\n（元）","含税合价（元）","生产厂家","备注   "]
["标包一",1,"海康威视耐高温风冷摄像机","DS-2XC8247FWD-QL","台","400万耐高温风冷摄像机\n【专业智能功能】\n采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的目标图像，极大的提升了目标的检出率\n支持AI模型的下发和运行。支持对特定目标的检测，并对检测结果分类，检测和分类结果均可上传业务平台\n支持配置事件规则，检测分类结果按照设置的规则过滤，产生报警\n支持抓图轮巡任务，按照设定的时间间隔进行抓图分析，并按照设定的报警间隔上传结果\n最多支持4个模型包（内置安全帽不可删除），模型包规格：最多支持运行1个检测模型+4个分类模型\n支持16种目标检测，并对4种目标进行分类\n支持4种智能资源模式切换：混合目标检测（人脸+人体），人脸抓拍，Smart事件（声光警戒），AI开放平台\n混合目标检测：支持人脸和人体目标检测，可对目标进行评分，输出最优抓拍及属性提取\n人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍及属性提取，最多同时检测10张人脸\n支持开放应用平台（HEOP），可配套线上应用商城和管理平台，对智能应用进行安装、卸载、升级，并可导入第三方智能应用，共享算力1.5 T\n【Smart功能】\nSmart侦测：10项Smart事件侦测，4项异常侦测\nSmart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放\nSmart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码\n【图像相关】\n最高分辨率可达400万像素（2688 × 1520），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像\n支持区域裁剪\n支持旋转模式，增加纵向狭长环境下监控区域\n支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置\n支持120 dB宽动态\n支持背光补偿，强光抑制，透雾\n【系统功能】\n支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181，ISUP协议接入\n支持三码流技术\n支持IP68防护等级\n支持DC12 V和PoE at\n【接口功能】\n1个10 M/100 M自适应网口；支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入和1路音频输出，1路RS-485\n支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储（选配）\n【安全服务】\n支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤\n支持HTTPS等安全认证，支持创建证书\n初始设备开机修改密码，保障密码安全\n支持用户登录锁定机制\n\n传感器类型：1/3\" Progressive Scan CMOS\n 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light\n黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR\n 宽动态：120 dB \n焦距&视场角：2.8~12 mm，水平视场角：105.4°~34.3°，垂直视场角：56.1°~19.3°，对角视场角：125.8°~39.4°\n8~32 mm，水平视场角：28.7°~10.5°，垂直视场角：16°~6°，对角视场角：33.1°~12.1° \n最大图像尺寸：2688 × 1520\n 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264\n子码流：H.265/H.264/MJPEG\n第三码流：H.265/H.264 \n音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out）\n 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC110 V，500 mA）\n SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB\n 复位：支持\n 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 \n恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复\n 产品尺寸：290.8 × 162.5 × 141 mm\n 包装尺寸：606 × 270 × 335 mm\n 设备重量：5.7 kg\n 带包装重量：7.29 kg\n 启动及工作温湿度：空气冷却（使用20 °C空气）：\n•环境温度150 °C， 压力0.1 Mpa，风量20 m³/h，套管内部温度54 °C\n•环境温度125 °C， 压力0.1 Mpa，风量18 m³/h，套管内部温度49 °C\n•环境温度100 °C， 压力0.1 Mpa，风量14 m³/h，套管内部温度43 °C\n•环境温度85 °C， 压力0.1 Mpa，风量10 m³/h，套管内部温度41 °C\n湿度小于95%（无凝结）\n*当线缆所在的环境温度高于120 °C时，需要为线缆增加耐热防护\n 供电方式：DC：12 V\nPoE：IEEE 802.3at，",8,"2024.10.15","炼钢厂唐昆","（风冷）"]
[null,2,"网络高清摄像机","DS-2CD2T4HPF-QL","台","1. 具有400万像素 CMOS传感器。\n2. 内置GPU芯片，支持websocket协议。\n3. 内置麦克风和喇叭。\n4. 具有不小于1/1.8\"靶面尺寸。\n5. 内置2颗白光补光灯。\n6. 最低照度彩色：0.0004 lx。\n7. 白天或夜晚均可输出彩色视频图像。\n8. 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。\n9. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。\n10. 信噪比不小于62dB。\n11. 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。\n12. 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。\n13. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。\n14. 不低于IP67防尘防水等级。\n15. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。\n16. 设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV，通讯端口支持6kV峰值电压。",30,"2024.10.15","炼钢厂唐昆"]
[null,3,"壁装支架（不锈钢材质）","定制型","台","304不锈钢材质，加厚，鸭嘴支架",4,"2024.10.15","炼钢厂唐昆"]
[null,4,"网络机柜","42U","台","42U,800x1000x2050mm",1,"2024.10.15","炼钢厂唐昆","含柜内设备,断路器等，落地柜"]
[null,5,"网络机柜","15U","台","15U标准网络机柜，600*600*1000MM",1,"2024.10.15","炼钢厂唐昆","含柜内设备,断路器等，落地柜"]
[null,6,"NT监控箱","E7","套","带帽沿不锈钢防水箱(中)400mm*500mm*600mm",3,"2024.10.15","炼钢厂唐昆","含7孔插座板,断路器等"]
[null,7,"UPS柜","DS-UPS06K-Z/TL","套","高频在线式UPS主机，外型结构：塔式长效机，\n额定容量：6000W/6000VA\n额定输入电压：220Vac\n输入电压范围：120~295Vac\n相数：单相两线(L,N)+保护地\n输入频率范围：50/60±10%（自适应）\n输入功率因数：满载≥0.99\n输出电压：208/220/230/240±1%(可预置)\n输出频率：市电模式时，与输入同步；电池模式为50/60±0.2%\n输出波形：纯正弦波\n输出失真度：≤3%(线性负载)；(THDV%)：≤5%(非线性负载)\n输出方式：输出接线排\n整机效率：市电模式 95%   电池模式 94.8%\n功率因数：1.0（默认）\n过载能力：额定负载102%-110%，市电模式30分钟，电池模式1分钟\n额定负载112%-130%，市电模式1分钟，电池模式10秒钟\n额定负载130%-150%，市电模式30秒钟，电池模式3秒钟\n额定负载>150%      市电模式200毫秒，电池模式200毫秒\n电池电压：外置192~240V（16节/17节/18节/19节/20节可定制）\n后备时间：根据外置电池容量而定\n工作温度：-5℃～40℃\n存储温度：-25℃～55℃(不含电池)\n相对湿度：0%～95%(无凝露)\n工作海拔：<1500米，超过海拔高度时，按照国标GB/T 3859.2规定降额使用\n告警功能：电池低压、电池过压、市电异常、输出过载、输入零火线反相、过温警告以及其它异常现象等均在液晶显示屏有相应的警告显示，并且蜂鸣器发出相应的警告音。\n保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护等均有相应的保护动作，并在液晶显示屏有相应的故障码显示。\n通信功能：通讯接口标配：RS232，（可选配USB、SNMP、干接点、EPO等)\n质保3年",1,"2024.10.15","炼钢厂唐昆","含6KVA UPS，配套电池，30分钟后备时间，断路器等"]
[null,8,"千兆IP30防护工业级光纤收发器","YHKWGS-03-SC20","对","非网管桌面式千兆收发器单模单纤20K 1310nm，1550nm SC口，含5V1A过3C认证电源，接口SC",3,"2024.10.15","炼钢厂唐昆"]
[null,9,"拼接大屏","DS-D2A551LE-QL","台","55英寸#1.7mm拼缝#普亮液晶拼接屏\n直下式LED背光源，亮度均匀。\n物理分辨率高达1920 × 1080。\n全高清显示，画面细腻，色彩丰富。\n高清晰度、高亮度、高色域。\n视角可达178°，趋近于水平。\n显示面积大、体积小、重量轻。\n超窄边设计。\n运行稳定，可24小时持续工作。\n支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。\n多种拼接方式，能适应各种使用场所。\n采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。\n实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。\n\n显示尺寸：55 inch\n背光源类型：D-LED\n物理拼缝：1.7 mm\n物理拼缝公差：±1.5mm\n物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）\n亮度：500 ± 10% cd/m²\n可视角：178°(H)/178°(V)\n对比度：1200：1 \n音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1\n音视频输出接口：无\n控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1  \n功耗：≤ 245 W\n待机功耗：≤ 0.5 W \n产品尺寸：1212.7 (W) mm × 683.5 (H) mm × 72.41 (D) mm ",18,"2024.10.15","炼钢厂唐昆","带安装附件及液压支架"]
[null,10,"液压前维护底座","订制","套","配合大屏安装使用",18,"2024.10.15","炼钢厂唐昆"]
[null,11,"视频监控工作站","DS-AXB142P","台","CPU：i5\n内存：16G\n硬盘：256G SSD*1+2T HDD*1\n显卡：2G独显\n兼容操作系统：WIN10 IoT版（不含授权）\n显示器：23.8寸显示器\n其他：光驱/含键鼠套装",1,"2024.10.15","炼钢厂唐昆"]
[null,12,"视频解码器","DS-B31-1058QC","台","3 U标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统，满足中小规模的监控需求;\n插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型;\n业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠;\n支持HDMI信号输入输出;\n支持H.264/H.265编码，默认采用H.265;\n解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式;\n支持4路高清视频编码能力;\n支持160路高清视频解码能力;\n视频输出最大的LED带载能力为单口230 W;\n支持3200 W高清视频解码;\n支持20个显示屏的任意大屏拼接;\n单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示;\n支持开窗和漫游，最多支持320个窗口，单屏支持3个图层;\n支持电视墙预览;\n最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局;\n支持虚拟LED功能，最多添加字幕8个，单墙3个;\n支持WEB方式、Android和IOS客户端访问和操作;\n支持ONVIF协议接入设备解码;\n支持GB28181协议接入平台实现管理和操作;\n\n机箱高度：3U\n总线类型：千兆网交换\n配置主控板数量：1\n电源槽位数：2\n配置电源数量：1\n业务板槽位数：6\n配置业务板数量：3\n整机解码能力：160路1080\n整机编码能力：4路1080\n整机拼接能力：20路 \nUSB接口：2个，USB 2.0\n串行接口：3个，1个Console控制口（RJ45接口）、 2个RS485/232复用口（RJ45接口） \n电视墙数量：8个\n电视墙规模：≤20\n开窗数量：256\n单口画面分割数：1/4/6/8/9/16/25\n输入源复制能力：支持 \n工作温度：0°C ~ 50°C\n工作湿度：10% ～ 90%\n产品尺寸（宽×高×深）：442.4mm × 128mm × 341.6mm\n净重：≤8Kg \n音频输入接口数：4\n音频输入接口类型：HDMI内嵌 \n视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz、3840×2160@30Hz（仅奇数口），支持自定义输入分辨率，宽高范围800×600～3840×2160，宽度4对齐，高度2对齐 \n视频编码格式：支持H265/H264，默认H265\n视频编码通道数：4\n视频编码能力：编码支持子码流及主码流类型，其中子码流含CIF(352×288)/FCIF(704×576)，主码流含 720P(1280×720)/XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200/3840×2160 \n音频编码格式：G722.1,G711_U,G711_A,AAC \n视频输出分辨率：XGA_60 Hz(1024×768@60 Hz)/SXGA_60 Hz(1280×1024@60 Hz)/720P_60 Hz(1280×720@60 Hz)/UXGA_60 Hz(1600×1200@60 Hz)/WSXGA_60 Hz(1680×1050@60 Hz)/WUXGA_60 Hz(1920×1200@60 Hz)/1080P_60 Hz(1920×1080@60 Hz)/4K_30 Hz(3840×2160@30 Hz) \n视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG\n视频解码通道：320\n视频解码能力：H264/H265/Smart264/Smart265格式，10路3200W/2400W，或20 路1600W，或25路1200W，或40路800W，或50路600W，或80路400W，或160路1080P，或320路720P/D1 及以下分辨率实时解码。（每4个输出口一组，共享解码能力）\nMJPEG格式，支持20路200W解码。 \n音频输出接口数：20\n音频输出接口类型：HDMI内嵌 \n音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC",1,"2024.10.15","炼钢厂唐昆"]
[null,13,"24口千兆管理型交换机","YH6824GST4-M-RZ","台","1、千兆电口≥24个，千兆复用光口≥8个，固化万兆SFP+光口≥4个；\n2、交换容量：598G；包转发率：252Mpps；\n3、工业以太网交换机应采用铝合金外壳，无风扇散热方式，机架式安装，支持DC36~72V/,AC/DC110V-240V双电源冗余，平均无故障工作时间≥30万小时；\n4、安全防护：防护等级：IP40防护以上；工作温度：-40℃～+75℃、相对湿度：0～95%(无冷凝)；\n5、支持总线型、星型、自愈环型等网络拓扑结构，支持STP、RSTP、MSTP，支持工业级环网协议ERPS；冗余环网自愈保护时间≤20ms；\n6、具备划分VLAN功能，为防止视频数据产生组播，交换机需要支持IGMP Snooping功能；\n7、支持动态路由RIP、OSPF；支持静态路由、支持RIPng、OSPFv3；支持DHCP Server；支持Qos；\n8、支持DHCP Snooping、ACL、支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制；\n9、支持WEB、CLI、Telnet、SSH 2.0管理；支持SNMP；",1,"2024.10.15","炼钢厂唐昆"]
[null,14,"16口千兆POE交换机","YH6216GSP-M-RZ","台","1、二层网管型工业交换机，具有16个10/100/1000M自适应电口、2个千兆SFP光口；\n2、整机最大功耗支持220W\n3、交换容量：56G；包转发率：42Mpps；\n4、工业以太网交换机应采用铝合金外壳，无风扇散热方式，导轨式安装，支持DC12~57V双电源冗余，平均无故障工作时间≥30万小时；\n5、安全防护：防护等级：IP40防护以上；工作温度：-40℃～+80℃、相对湿度：0～95%(无冷凝)；电磁兼容性指标应满足工业要求EMC4.0级以上；\n6、支持总线型、星型、自愈环型等网络拓扑结构，支持STP、RSTP、MSTP，支持工业级环网协议ERPS；冗余环网自愈保护时间≤20ms；\n7、具备划分VLAN功能，为防止视频数据产生组播，交换机需要支持IGMP Snooping功能；\n8、支持DHCP Snooping、ACL、支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制；支持静态聚合、动态聚合；\n9、支持WEB、CLI、Telnet、SSH 2.0管理；支持SNMP；",4,"2024.10.15","炼钢厂唐昆"]
[null,15,"8口千兆POE交换机","YHDL08GP-RZ","台","1、不少于8个千兆电口；\n2、整机最大功耗支持120W\n3、工业以太网交换机应采用铝合金外壳，无风扇散热方式，导轨式安装；\n4、支持DC12~57V双电源冗余，平均无故障工作时间≥30万小时；\n5、※防护等级：IP40防护以上；\n6、工作温度：-40℃～+85℃、相对湿度：0～95%(无冷凝)；\n7、电磁兼容性指标应满足工业要求EMC4.0级以上；\n",10,"2024.10.15","炼钢厂唐昆"]
[null,16,"硬盘录像机","DS-8632N-K8-V2(8×8T 原装盘)","套","2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源\n【硬件规格】\n存储接口：8个SATA接口，已内置8块8TB硬盘，总容量64TB\n视频接口：2×HDMI，2×VGA\n网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口\n报警接口：16路报警输入，4路报警输出\n串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口\nUSB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0\n【产品性能】\n输入带宽：256Mbps\n输出带宽：160Mbps\n接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入\n解码能力：最大支持12×1080P\n显示能力：最大支持4K+1080P异源输出",1,"2024.10.15","炼钢厂唐昆"]
[null,17,"HDMI传输线","WHC4200G）","根","端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。;\n端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。;\n环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。;\n支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。;\n即插即用，无需驱动程序。;\n\n线缆类型（音视频线）：铜缆\n 视频版本：HDMI 1.4\n 支持最大分辨率：4K 30Hz\n 接口类型：HDMI",18,"2024.10.15","炼钢厂唐昆"]
[null,18,"机架式配电单元板PDU","XP16A-308SP","个","胜为PDU机柜插座国标孔8位16A带开关+过载保护",4,"2024.10.15","炼钢厂唐昆"]
[null,19,"机架式光缆终端盒","FWBO-2424S-S","个","光纤终端盒 24口24芯满配 壁挂式 单模 SC接口 小号12芯熔接盘*2 尺寸：200*110*35mm 冷轧板1.0mm厚 黑色",2,"2024.10.15","炼钢厂唐昆"]
[null,20,"12口光纤终端盒 含尾纤，满配","FWBO-1212S-S","个","光纤终端盒 12口12芯满配 壁挂式 单模 SC接口 小号12芯熔接盘*1 尺寸：200*110*35mm 冷轧板1.0mm厚 黑色",3,"2024.10.15","炼钢厂唐昆"]
[null,21,"光纤跳线","FSC-101","根","SC-SC 3米/根",12,"2024.10.15","炼钢厂唐昆"]
[null,null,"标包一",{"$nulls":3},144,{"$nulls":5},0]
["标包二",22,"400万全彩智能摄像机","DS-2XFL4QJ-ZYL （4MM）","台","1. 具有400万像素 CMOS传感器。\n2. 内置GPU芯片，支持websocket协议。\n3. 内置麦克风和喇叭。\n4. 具有不小于1/1.8\"靶面尺寸。\n5. 内置2颗白光补光灯。\n6. 最低照度彩色：0.0004 lx。\n7. 白天或夜晚均可输出彩色视频图像。\n8. 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。\n9. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。\n10. 信噪比不小于62dB。\n11. 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。\n12. 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。\n13. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。\n14. 不低于IP67防尘防水等级。\n15. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。\n16. 设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV，通讯端口支持6kV峰值电压。\n17.确保能接入现有平台（衡钢智慧门禁平台）；进行统一管理。\n18.为确保本项目主要设备的合法来源，投标供应商需出具主要设备生产厂家的授权书。 \n19.为确保本项目主要设备的售后服务保障，投标供应商需提供主要设备生产厂家的原厂售后服务承诺函。",30,"2024.10.15","炼钢厂刘检","海康威视"]
[null,23,"枪机支架","DS-1292ZJ ","个","壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm",30,"2024.10.15","炼钢厂刘检","海康威视"]
[null,24,"电源","DS-2FA1220-LL-CH","个","12V/2A两线、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm",30,"2024.10.15","炼钢厂刘检","海康威视"]
[null,25,"防水箱","不锈钢材质300*400*180MM","台","设备箱带电源模块，带防雷模块。",30,"2024.10.15","炼钢厂刘检","订制"]
[null,26,"智能分析主机","DS-8632N-I16-V3","台","1、3U标准机架式16盘位网络硬盘录像机，ATX电源 支持满配12TB硬盘（总容量可达192TB)。\n2、 2个HDMI接口，2个VGA接口，异源输出，可支持8K+1080P 或 双4K输出 \n3、2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口，2个USB3.0接口 1个eSATA接口 \n4、报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出 串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口 \n5、 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps \n6、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 \n7、解码能力：最大支持24×1080P \n8、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 \n9、确保能接入现有平台（衡钢智慧门禁平台）；进行统一管理。\n10、为确保本项目主要设备的合法来源，投标供应商需出具主要设备生产厂家的授权书。 \n11、为确保本项目主要设备的售后服务保障，投标供应商需提供主要设备生产厂家的原厂售后服务承诺函。",1,"2024.10.15","炼钢厂刘检","海康威视"]
[null,27,"监控硬盘","8TB硬盘","块","8TB监控专用硬盘；支持28个监控点位存储90天",16,"2024.10.15","炼钢厂刘检","海康威视"]
[null,28,"电视机","75U9070","台","75寸4K高清电视机",1,"2024.10.15","炼钢厂刘检","AOC"]
[null,29,"电视机挂架",null,"套","配套设备",1,"2024.10.15","炼钢厂刘检"]
[null,30,"HDMI线材",null,"套","10米4KHDMI线材",1,"2024.10.15","炼钢厂刘检"]
[null,31,"工业汇聚交换机","CM6124-16GF8GT","台","二层全网管型交换机\n1、支持二层全管理功能（VLAN,RSTP、QOS、风暴抑制，端口镜像，告警，MAC地址绑定等）\n2、*EMC：15kv空气放电、8kv接触放电、6kv端口防雷、4kv电源防雷\n3、*IP40防护等级，工业级标准",2,"2024.10.15","炼钢厂刘检","源拓"]
[null,32,"工业前端交换机","RS232-1GF1GT","台","1、10/100/1000自适应RJ45端口\n2、所有端口均具备线速转发能力\n3、支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能\n4、即插即用，无需配置\n5、*EMC：15kv空气放电、8kv接触放电、6kv端口防雷、4kv电源防雷\n6、*IP40防护等级，工业级标准",30,"2024.10.15","炼钢厂刘检","源拓"]
[null,33,"工业光模块","WT-PS-G35-20LI-D\\WT-PS-G53-20LI-D","块","SFP千兆单模单纤20公里工业级 \n（1310 / 1550 ）",60,"2024.10.15","炼钢厂刘检","源拓"]
[null,34,"工业光模块","WT-PD-G39-20-D","块","SFP千兆单模双纤20公里商业级(1310nm)",2,"2024.10.15","炼钢厂刘检","源拓"]
[null,35,"工业交换机电源","WT-24V1A-C","台","24W导轨式电源\n输入：100-240V\nDC：24V/1A\n适用于导轨式非POE系列",60,"2024.10.15","炼钢厂刘检","源拓"]
[null,null,"标包二小计",{"$nulls":3},294]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     \n2、生产厂家要求全称填写准确无误\n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：一炼钢新增5#圆坯连铸机项目 (HG202321)3#电炉本体视频监控设备采购             项目编号：HG JS-G2024079"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]