{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":24,"n_cols":15,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,14],[16,0,19,0],[16,9,19,9],[16,12,19,12],[16,14,19,14],[20,0,20,9],[21,0,21,9],[22,0,22,9],[23,0,23,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                            （一）开标一览表"]
["项目名称：2024年10月机械备件采购项目                   项目编号：HG JY-G2024134"]
["序号","子项号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","含税单价（元）","标包合价（元）","生产厂家","备注"]
[1,"A1248000370002",4201700166,"驾驶式洗地机地刷","175扣B-13寸","外径330mm*内孔125mm，三钉扣卡扣式连接，刷毛直径0.25mm","件",4,"GB/T19001-2016","检验检测中心","2024-12-27"]
[2,"A1248000370003",4201700167,"洗地机吸水胶条","760B/860B胶条","前胶条：长1018mm*宽45mm*厚3.5mm；后胶条：长1045mm*宽65mm*厚4mm；适用Hussre贝纳特 760B/860B洗地机","对",4,"GB/T29615-2013","检验检测中心","2024-12-27"]
[3,"A1249000090009",4300500129,"废橡胶皮带","成捆","不得夹杂碎皮带及钢丝皮带","吨",30,"GB7984-2001-T","物流中心","2024-10-28"]
[4,"A2249000220028",4201700163,"手推式洗地机地刷",404653,"圆盘尺寸20寸，配专用销钉，毛的直径0.25mm","件",2,"GB/T19001-2016","180热轧","2024-11-27"]
[5,"A2249000220029",4201700164,"驾驶式洗地机地刷",405508,"每套包含2个13寸圆盘，配专用销钉，毛的直径0.25mm","件",2,"GB/T19001-2016","180热轧","2024-11-27"]
[6,"A2249000750021",4000500074,"方孔手筛","1000*700*150，方孔5mm",null,"台",1,"GB/T 12620-2008","高辅工段","2024-10-28"]
[7,"A2249000750022",4000500075,"方孔手筛","1000*700*150，方孔8mm",null,"台",1,"GB/T 12620-2008","高辅工段","2024-10-28"]
[8,"A2249000750023",4000500076,"方孔手筛","1000*700*150，方孔10mm",null,"台",1,"GB/T 12620-2008","高辅工段","2024-10-28"]
[9,"A2249000470035",5603200058,"全自动高压微雾降尘造雾机","LMS-1;380V/4Kw","外形尺寸700*630*1000mm;造雾形式为高压胶管配喷嘴加压喷雾;带YE3-112M-4/4.0Kw(转速1440r/min)电机、L18G（压力120bar、转速1450r.p.m）加压泵","台",1,"GB18613-2020","炼钢厂部","2024-11-27"]
[10,"A2249000680146",7001300006,"清洗机高压泵","高压泵AR500  订货号：A000000249MR","最大压力500kg/cm2;最大流量23L/min;22kw;380V","台",1,"GB/T26135-2010","180热轧","2024-11-27"]
[11,"A2249000540003",7001500013,"Y型真空泵机身总成","WLW-2400B","尺寸：1920mm×1080mm×1900mm；中心距1100mm；材质：铸铁HT200；含曲轴、连杆、十字头、大小头轴瓦、活塞杆等全套，具体见技术协议","套",1,"Q/SOEU17-2007","能源厂部","2024-12-27"]
[12,"A2249000680127",7101600283,"Bray气动对夹式碟阀","BWHSam-S42-DN80","DN80,阀体WCB，  阀芯316SS ,  气缸S92,   电磁阀S63E，压力等级300#","只",8,"GB/T4213-2008","180热轧","2024-11-27"]
[13,"A2249000590004",7502000218,"高压泵；夹具齿条","JAJ114/355-09","42CrMo 调质处理、使HRC38-42,表面发黑","根",10,"JB/T9872-2000","340管加工热处理","2024-12-27"]
[14,null,null,"水冷型\n工频微油双级压缩螺杆空气压缩机","见技术规格书","流量：≧60m³/min\n额定排气压力1.0Mpa\nPLC控制器，带Modbus/485接口，可远程控制\n压缩形式：双级压缩或双机头","台",2,null,"炼铁厂烧结机脱硝超低排放改造项目 (HG202410)","2024-11-27",{"$nulls":3},"品牌：英格索兰、阿特拉斯、寿力"]
[{"$nulls":3},"水冷型冷冻式干燥机","见技术规格书","处理量：≧70m³/min\n压力露点：2-10℃","台",2,null,null,"2024-11-27"]
[{"$nulls":3},"C/T二级过滤器","见技术规格书","处理气量：≧70m³/min","套",2,null,null,"2024-11-27"]
[{"$nulls":3},"碳钢储气罐","见技术规格书","容积：10m³  压力：1.0Mpa\n含压力表、安全阀、地脚螺栓等附件","台",2,null,null,"2024-11-27"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                    \n 2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,6,0],[3,3,6,3],[7,0,17,0],[7,3,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年10月机械备件采购项目                  \n 项目编号：HG JY-G2024134"]
["偏离类型","序号","招标内容","偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":10}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容有序对应填写，后在偏离内容栏中按序号顺序填写准确清楚。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容（物料描述、标准、交货期等内容）有序对应填写，后在偏离内容栏中按对应序号顺序填写准确清楚。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]