{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":18,"n_cols":14,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[14,0,14,8],[14,9,14,13],[14,14,14,21],[14,22,14,29],[14,30,14,37],[14,38,14,45],[14,46,14,53],[14,54,14,61],[14,62,14,69],[14,70,14,77],[14,78,14,85],[14,86,14,93],[14,94,14,101],[14,102,14,109],[14,110,14,117],[14,118,14,125],[14,126,14,133],[14,134,14,141],[14,142,14,149],[14,150,14,157],[14,158,14,165],[14,166,14,173],[14,174,14,181],[14,182,14,189],[14,190,14,197],[14,198,14,205],[14,206,14,213],[14,214,14,221],[14,222,14,229],[14,230,14,237],[14,238,14,245],[14,246,14,253],[14,254,14,255],[15,0,15,8],[16,0,16,8],[17,0,17,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2024年11月新物料备件采购项目                            项目编号：HG JY-G2024143"]
["序号","申请子项号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","数量","执行标准","使用部门","交货期","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,"A124A000390004",5300300892,"火车柴油机空气冷却器","DF12. 12V6240ZJ","DLC8-00-00B-2","个",2,"GB/T2585-2007","物流中心","2024-12-30"]
[2,"A124A000400002",6300300160,"数据采集(DAQ)模块","NI USB-6212","最大单端模拟输入通道数量:16;模拟输入分辨率:16 bits;最大采样率:400 kS/s;模拟输出通道数量:2;最大更新速率: 250 kS/s;总线连接器: USB 2.0;计数器/定时器数量:2;模拟输入FIFO缓存大小:4095样本;最大差分模拟输入通道数量: 8;模拟输入绝对精度: 2710 μV;National instruments","块",1,"EN IEC 61326-1:2021","检验检测中心","2024-12-30"]
[3,"A124A000480156",7200700036,"液压马达","ZG262.00.18","ZYZB20231119，PN32，原厂家：宁波邦力液压","台",1,"JB/T10829-2008","89热轧","2024-12-30"]
[4,"A124A000480161",7100300387,"不锈钢止回阀","H71W-16P  DN50","对夹式  PN1.6MPa   阀体材料CF8M","只",5,"GB/T122387-89","89热轧","2024-12-30"]
[5,"A124A000510037",6100900074,"抽屉配电控制箱","HYMNGCS-8E-125A","尺寸：550*455*150,内配一次回路80A主空开、接触器，二次控制回路中继、保险、电流互感器、电流显示器；要求：按现场需求箱内装配好一次及二次回路，满足30KW电机控制需要，符合国家标准！内配电器品牌要求：人民电器、施耐德、西门子等","套",1,"GB7251.1-2005","89管加工热处理","2024-12-30"]
[6,"A224A000450028",6400600627,"传感器","HYKY01-ZQD0104","DMSG-P020/PNP,供电电压24VDC;响应时间0.1-12S;非接触式","台",1,"GB/T39402-2020","炼钢厂部","2024-12-30"]
[7,"A224A000450029",6400600628,"液位传感器","HYKY01-ZPT1001","24VDC;4-20mA;量程0-380mm","个",1,"GB/T39402-2020","炼钢厂部","2024-12-30"]
[8,"A224A000550006",6100300378,"真空断路器","ZN12-40.5 2500A/31.5kA","额定频率50Hz 额定电流 2500A 额定短路开断电流 31.5KA 额定峰值耐受电流80KA 操作顺序;分-0.3S-合分-180S-合分; 操作电压DC220V","台",1,"GB/1984-89","能源厂部","2024-12-30"]
[9,"A224A000570110",7500200008,"SSJ-100TS-G净油机","SSJ-100TS-G","净化后达到下列技术指标：1、机械杂质含量0.03%；2、含水量0.03%；3、含气量无。净油机主要参数：1、额定处理量100L/min;2、离心机转速8600r/min；3、离心机底部直径?220mm；4、净油机最大出口压力≤0.4 MPa；5、离心机工作压力0.2-0.3MPa；6、被净化油液温度10～70℃；7、电源380V，50Hz；8、噪音水平≤75dBA；9、真空度-0.06~-0.099Mpa；10、纳污量1000g；11、设备使用环境温度-20～50℃；12、被净化油液范围32～460mm2/s；13、进出油口管径φ32；14、进油口无油时自动停机保护；15、外形尺寸：（长×宽×高）1800×1160×1820mm。","台",1,"JB-T5262","180热轧","2024-12-30"]
[10,"A224A000690050",7500200008,"SSJ-100TS-G净油机","SSJ-100TS-G","净化后达到下列技术指标：1、机械杂质含量0.03%；2、含水量0.03%；3、含气量无。净油机主要参数：1、额定处理量100L/min;2、离心机转速8600r/min；3、离心机底部直径?220mm；4、净油机最大出口压力≤0.4 MPa；5、离心机工作压力0.2-0.3MPa；6、被净化油液温度10～70℃；7、电源380V，50Hz；8、噪音水平≤75dBA；9、真空度-0.06~-0.099Mpa；10、纳污量1000g；11、设备使用环境温度-20～50℃；12、被净化油液范围32～460mm2/s；13、进出油口管径φ32；14、进油口无油时自动停机保护；15、外形尺寸：（长×宽×高）1800×1160×1820mm。","台",1,"JB-T5262","340热轧","2024-12-30"]
[11,"A224A000690124",6400600630,"位移传感器","MTL3-1120MM-N/V2-C","1120mm行程，0-10V输出，温度范围是-20℃-75℃，厂家：米朗科技有限公司","个",1,"GB/T14048","340热轧","2024-12-30"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                                                2、 生产厂家要求全称填写准确无误\n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年11月新物料备件采购项目                            \n项目编号：HG JY-G2024143"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]