{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、商务 技术偏离"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[38,0,38,10],[39,0,39,10],[40,0,40,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["开  标  一  览  表"]
["项目名称：2024年11月-2025年11月照明器具备件年标采购项目         项目编号：HG JY-G2024144"]
["序号","物料编码","物料描述","规格描述","技术参数","单位","数量","交货日期","含税单价（元）","生产厂家","备注"]
[1,"4000100005","LED灯泡","FSL-5W","AC220V E27","只",200,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[2,"4000100008","LED路灯","LHD-L96WL04","96w 电源效率>90% 平均照度>28LUX","只",90,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[3,"4000100016","安全出口指示灯","(安全出口、左向标示、右向标示、双向标示)GB19261-2009",null,"盏",10,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[4,"4000100017","安全橡皮行灯","GC30-B","36V 60W 电压等级36V","盏",200,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[5,"4000100018","彩灯 LED","LED",null,"米",4000,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[6,"4000100021","瓷灯头","E27",null,"只",300,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[7,"4000100034","低压灯泡","60W","36v","只",500,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[8,"4000100049","防雨灯头","*","250V","只",50,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[9,"4000100060","工作行灯","XD-36-60",null,"只",100,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[10,"4000100061","固态免维护防爆灯","BFC8183","220V","盏",30,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[11,"4000100070","节能灯泡","*","（螺口）,自镇流汞灯、灯头螺口、E27、160W、自整流","只",10,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[12,"4000100084","景观灯螺口灯头","E27",null,"只",100,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[13,"4000100088","螺口吊灯头","*","250V","只",200,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[14,"4000100091","螺旋节能灯","18W","E27 暖光","只",40,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[15,"4000100109","手提式防爆探照灯","RJW7101/LT","内置电池 可充电型","盏",25,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[16,"4000100110","手提式防爆探照灯","RJW7102","内置电池，可充电型","盏",10,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[17,"4000100111","手提式强光巡检工作灯","IW5500/BH",null,"盏",10,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[18,"4000100123","消防应急照明灯","DYB-3X2/90-002","220V 8W 停电应急照明90分钟","盏",20,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[19,"4000100141","LED日光灯管","*","15W  220V","根",200,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[20,"4000100156","车床工作灯","*","2-3节","盏",10,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[21,"4000100157","LED日光灯管","1200mm长;15W;220V",null,"支",200,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[22,"4000100163","集成吊顶平板led灯","尺寸600*600；雷士","电压220VAC;功率48W;单驱动；铝合金型材拉丝边框","盏",40,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[23,"4000100176","一体式LED太阳能路灯","SL-TX-0050hy","灯光通量24001m;色温5700K;光衰1万小时<5%;光效160lm/w;IP66;灯具材质:高端铝合金、电池:3.2v、50Ah,锂电池;控制方式:光控、分时段调光智能控制","套",5,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[24,"4000100177","LED吸顶灯芯灯板","220VAC；24W","圆形；白色；一体化透镜模组；磁铁吸附；光通量2160LM","块",10,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[25,"4000100178","道路照明路灯杆","102型；灯杆8米","白色；含预埋件；灯杆热镀锌；不含灯具","根",8,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[26,"4000100179","LED灯带","12-LE-49113；红色","120珠/米；7.5瓦/米；220V；配插头、插针和尾塞","米",400,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[27,"4000100180","LED灯带","12-LE-49113；暖黄","120珠/米；7.5瓦/米；220V；配插头、插针和尾塞","米",400,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[28,"4000100181","LED灯带","12-LE-49113；绿色","120珠/米；7.5瓦/米；220V；配插头、插针和尾塞","米",400,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[29,"4000100183","LED灯网","3米*2米","AC220V；白色；带尾插","块",40,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[30,"4000100207","LED灯带电源","输入AC100V-240V;输出DC100V-220V;8A",null,"个",50,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[31,"4000100210","固态免维护防爆灯","BG-FBYC602030","36v 30w 正白光，IP65及以上，支架式安装","个",30,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[32,"4000100215","充电照明LED灯","VPU-P60","≤36V;600W；直接195mm，高度80mm；带原装充电器，四档可调档位，续航时长8-48小时；品牌：威浦","盏",100,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[33,"4000100222","LED灯泡","柱型泡32W","大螺口；E27 AC220V 100*172；2500Lm","个",300,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[34,"4000100226","LED壁挂防爆泛光灯","HB-JL16-100W","额定电压/频率;85-265VAC/50-60HZ;额定功率100W（174*1.0W/LED模块）;额定电流3.75A;IP等级IP65;ta：40℃;色温6000K;RA>80;光效160lm/w;配光曲线;120°;使用寿命≥60000h","盏",50,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
[35,"4000100234","集成吊顶LED面板灯","SZSW1160","冷光色温： 5700K  产品尺寸（mm）：600*600  光源类型：LED电压： AC220V 50HZ 整灯光效： ≥100lm/W   防护等级：IP20   额定功率：48W   集成吊顶嵌入式安装","盏",30,"以订单为准",null,null,"需求量以订单为准"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     \n2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：（盖单位章）"]
["法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）"]

{"sheet":"二、商务 技术偏离","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年11月-2025年11月照明器具备件年标采购项目         \n项目编号：HG JY-G2024144"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]