{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["开标一览表","偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"开标一览表","index":0,"n_rows":31,"n_cols":13,"rows_kept":31,"merged":[[0,1,0,6],[1,0,1,12],[26,9,26,10],[27,0,27,5],[28,0,28,6],[29,0,29,6],[30,0,30,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"（一）开标一览表"]
["项目名称：一炼钢新增5#圆坯连铸机项目 (HG202321)大管坯调度室视频监控设备采购            项目编号：HG JS-G2024101"]
["序号","物料描述","规格型号","计量单位","定尺尺寸\n其他要求","计划数量","建议交货日期","供货地点","备注2","含税单价\n（元）","含税合价（元）","生产厂家","备注   "]
[1,"网络高清摄像机","海康威视DS-2CD2T4XXT-QL","台","最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像\n智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测\n支持萤石平台接入\n支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境\n符合IP67防尘防水设计，可靠性高\n\n传感器类型：1/1.8\" Progressive Scan CMOS\n最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light\n宽动态：120 dB \n景深范围：2.8 mm：2.3 m~∞\n4 mm：3 m~∞\n6 mm：6.9 m~∞\n焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5°\n4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5°\n6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° \n最大图像尺寸：2560 × 1440\n视频压缩标准：主码流：H.265/H.264\n子码流：H.265/H.264/MJPEG \n网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 \n恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复\n启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）\n供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护\nPoE：802.3af，Class 3\n电流及功耗：C： 12 V，0.42 A，最大功耗：3 W\nPoE：（802.3af，36 V~57 V），0.15 A~0.1 A，最大功耗：4W\n电源接口类型：Ø5.5 mm圆口\n产品尺寸：169 ×85.1× 90 mm\n包装尺寸：216× 121 × 118 mm\n设备重量：580g\n带包装重量：739g \n防护：IP67 ",24,"2024.12.20","炼钢厂唐昆"]
[2,"支架",null,"台","加厚，支架",24,"2024.12.20","炼钢厂唐昆"]
[3,"NT监控箱","国标","套","不锈钢防水箱(中)300*400*180 ",8,"2024.12.20","炼钢厂唐昆"]
[4,"UPS柜","HP1106H","套","UPS电源主机技术要求：\n1、单进单出，纯在线式，功率6kVA/5.4KW\n2、市电输入电压：120-275Vac\n3、输入功率因数:≥0.99，低输入电流谐波最大限度抑制了输入整流时所产生的谐波分量低至3%\n4、要求具备输入频率自适应功能，即可自适应50Hz/60Hz的电源频率输入，无需更改任何设置，满足现场应用要求，该功能需现场验证确认。\n5、输出电压范围：220V±1％；市电正常，自动同步跟踪；\n6、输出功率因数：≥0.9；\n7、UPS整机效率：≥95%，\n8、控制面板：LCD+LED的显示方式,LCD 液晶显示面板不小于2英寸\n9、★为了防止由于电池长期充电引发安全隐患需要，充电部分需具备过温保护功能,提供国家权威机构相应的证明文件，并对充电过温保护的技术做出说明，并加盖原厂公章。\n10、报警功能：具备电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路报警功能。\n11、保护功能：具备电池欠压、过载、短路、过温、保护功能。\n12、★认证要求：须提供TLC泰尔认证、CQC节能认证、CE认证、RoHs认证，认证证书须包含本项目投标项目，加盖厂家公章。\n13、★提供制造商针对本项目原厂三年售后服务承诺书。 ",1,"2024.12.20","炼钢厂唐昆"]
[5,"蓄电池","GW1224","个","1、★采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节容量：12V/24AH，为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求本次蓄电池与UPS主机为同一品牌。\n2、★蓄电池应符合YD/T 799-2010《通信用阀控式密封蓄电池》的要求，投标时须提供具有CNAS标识的认证证书，认证证书应包含本项目投标型号，并提供具有CNAS标识的检测报告，加盖厂家公章。\n3、★蓄电池外壳采用防火材料，并通过阻燃测试，须提供具有SNAS标识的阻燃检测报告，加盖厂家公章。\n4、★提供制造商针对本项目原厂三年售后服务承诺书。 ",16,"2024.12.20","炼钢厂唐昆"]
[6,"千兆IP30防护工业级光纤收发器","YHKWGS-03-SC20","对","非网管桌面式千兆收发器单模单纤20K 1310nm，1550nm SC口，含5V1A过3C认证电源，接口SC",3,"2024.12.20","炼钢厂唐昆"]
[7,"液晶拼接屏","海康威视DS-DS-D2055NL-QL","台","显示尺寸  55 inch\n屏幕可视区域  1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm\n采用工业级超窄边面板，屏幕之间拼缝仅为 3.5 mm。超高亮度 500 cd/m²。具有丰富的接口，可接收 DVI、VGA、HDMI 等各种信号\n直下式 LED 背光源，亮度均匀，无边界暗影现象\n物理分辨率高达 1920 × 1080\n全高清显示，画面细腻，色彩丰富\n高清晰度、高亮度、高色域\n视角可达 178°，趋近于水平\n显示面积大、体积小、重量轻\n运行稳定，可 24 小时持续工作\n支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式\n多种拼接方式，能适应各种使用场所\n采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰\n实时监控设备温度，过温自保护，防止面板灼烧\n1、为体现企业技术实力及创新水平，LCD显示单元生产制造商具有国家认定企业技术中心资格。\n2、LCD产品生产制造商具备中国质量认证中心出具的CCC现场检测实验室资格（提供CCC现场检测实验室资格证书复印件加盖公章）\n3、LCD产品制造商，应具有高水平的科技创新实力与制造能力，具有强大的产业链和创新链资源整合能力，具备完善的专业化研究开发和产业化条件，能入选国家行政职能部门认定的“国家专业众创空间”（提供相关证明材料复印件并加盖公章）",9,"2024.12.20","炼钢厂唐昆"]
[8,"智能液压壁挂支架","海康威视55IN-1.5mm（国标材料）","套","新型模块化液压框架\n支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。\n智能模块化设计、钢钣、标配黑色，拼接专用背挂件、挂钩、档板镙丝配齐；",9,"2024.12.20","炼钢厂唐昆"]
[9,"视频监控工作站","DS-AXB113P","台","Intel I5  内存8GB  硬盘256GB SSD +1TB HDD/2G独显/23.8英寸LCD/11L小机箱/含Win10 IOT操作系统（未授权）、4200、ISC、IoT、PVI",1,"2024.12.20","炼钢厂唐昆"]
[10,"视频解码器","DS-6A09UD-QL","台","视频输出\n•支持HDMI 1.4视频信号输出，支持1080P分辨率（1920 × 1080@60 Hz）高清输出\n•支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出\n•采用帧同步技术，保证所有HDMI输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象\n视频编解码\n•支持IP摄像头/NVR等网络源解码，支持子码流及主码流解码，可设置分割画面自动取子码流\n•设备具有90个解码通道，支持45路200W或90路720P视频同时解码上墙\n•支持解码不同分辨率码流，支持1200w及以下分辨率解码\n•解码支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式\n•支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、MP3、PCM音频格式的解码\n•支持前端走廊模式解码，支持2560 × 1440及以下分辨率解码输出\n•支持主动解码和被动解码两种解码模式\n•支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示\n•支持录像文件的解码上墙\n电视墙功能\n•支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P图层\n•支持单窗口1/2/4/6/8/9/12/16窗口分屏\n•支持场景配置功能，最大支持64个场景\n•支持256个平台预案轮巡组，每个预案可自定义设置点位、场景、时间\n•支持分屏子窗口双击放大，双击缩小功能\n•支持显示输出通道号显示功能\n•支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作\n•支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶/置底等操作\n•支持录像回放功能，并可对录像进行开始/停止回放、时间选择\n•支持通过smartwall客户端，进行桌面投屏上墙\n•支持RTP\\RTSP协议进行网络源预览\n设备接入\n•支持对接1200W及常规前端IP摄像头、DVR、NVR、XVR设备，兼容主流第三方厂家安防系统设备\n•支持平台以SDK的方式集成解码设备\n•支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181-2022协议接入设备\n•支持同一品牌的行业LCD屏幕信息交互，包括显示设备信息获取、图像模式配置、串口控制、校时、背光参数配置与获取、输出口自动绑定、错误码上报等\n运维管理\n•支持网络键盘/串口键盘接入进行设备控制，通过键盘操作实现视分屏切换、组操作及轮巡、场景切换、PTZ控制、电视墙回放等\n•支持PC客户端、WEB方式访问和操作，浏览器支持chrome 45及以上版本\n•内置千兆交换网络，支持光电自适应\n•支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数\n•支持远程获取系统运行状态、系统日志\n•支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护\n•支持故障自动检测和设备异常报警功能，包括网络断开、IP冲突、非法访问、温度超限、风扇状态异常、解码信号源异常、设备异常等\n•支持用户权限管理，不同权限用户可使用指定资源和操作指定电视墙模块\n•支持可视化运维，维护界面展示主控及子系统网络拓补结构和关键节点网络状态\n•支持手动校时或者NTP校时\n\n视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG\n解码分辨率：最高1200W像素\n视频解码通道：90\n视频解码能力：H.264/H.265：支持7路1200 W，或13路800 W，或15路600W，或26路400 W，或45路1080P，或90路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） \nMJPEG：15路720P及以下分辨率实时解码\nHIK264：3路720P及以下分辨率实时解码 \n视频输出接口类型：HDMI 1.4\n视频输出接口数：9\n视频输出最大分辨率：1080P60\n视频输出分辨率：1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz \n电视墙数量：1个\n电视墙规模：≤9\n虚拟分屏：支持\n单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16\n单屏图层数：3个1080P\n整机图层数：单屏图层数 x 输出口数\n场景数量：64\n预案数量：支持256个平台预案 \n音频输出接口数：9\n音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 \n音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG,",1,"2024.12.20","炼钢厂唐昆"]
[11,"24口千兆管理型交换机","YH6824GST4-M-RZ","台","1、千兆电口≥24个，千兆复用光口≥8个，固化万兆SFP+光口≥4个；\n2、交换容量：598G；包转发率：252Mpps；\n3、工业以太网交换机应采用铝合金外壳，无风扇散热方式，机架式安装，支持DC36~72V/,AC/DC110V-240V双电源冗余，平均无故障工作时间≥30万小时；\n4、安全防护：防护等级：IP40防护以上；工作温度：-40℃～+75℃、相对湿度：0～95%(无冷凝)；\n5、支持总线型、星型、自愈环型等网络拓扑结构，支持STP、RSTP、MSTP，支持工业级环网协议ERPS；冗余环网自愈保护时间≤20ms；\n6、具备划分VLAN功能，为防止视频数据产生组播，交换机需要支持IGMP Snooping功能；\n7、支持动态路由RIP、OSPF；支持静态路由、支持RIPng、OSPFv3；支持DHCP Server；支持Qos；\n8、支持DHCP Snooping、ACL、支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制；\n9、支持WEB、CLI、Telnet、SSH 2.0管理；支持SNMP；",1,"2024.12.20","炼钢厂唐昆"]
[12,"8口千兆POE交换机","YHDL08GP-RZ","台","1、不少于8个千兆电口；\n2、整机最大功耗支持120W\n3、工业以太网交换机应采用铝合金外壳，无风扇散热方式，导轨式安装；\n4、支持DC12~57V双电源冗余，平均无故障工作时间≥30万小时；\n5、※防护等级：IP40防护以上；\n6、工作温度：-40℃～+85℃、相对湿度：0～95%(无冷凝)；\n7、电磁兼容性指标应满足工业要求EMC4.0级以上；\n",10,"2024.12.20","炼钢厂唐昆"]
[13,"硬盘录像机","DS-8632N-K8-V2(8×8T 原装盘)","套","2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源\n【硬件规格】\n存储接口：8个SATA接口，已内置8块8TB硬盘，总容量64TB\n视频接口：2×HDMI，2×VGA\n网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口\n报警接口：16路报警输入，4路报警输出\n串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口\nUSB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0\n【产品性能】\n输入带宽：256Mbps\n输出带宽：160Mbps\n接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入\n解码能力：最大支持12×1080P\n显示能力：最大支持4K+1080P异源输出",1,"2024.12.20","炼钢厂唐昆"]
[14,"HDMI传输线","WHC4200G","根","端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。;\n端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。;\n环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。;\n支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。;\n即插即用，无需驱动程序。\n线缆类型（音视频线）：铜缆\n 视频版本：HDMI 1.4\n 支持最大分辨率：4K 30Hz\n 接口类型：HDMI",9,"2024.12.20","炼钢厂唐昆"]
[15,"机架式配电单元板PDU","XP16A-308SP","个","胜为PDU机柜插座国标孔8位16A带开关+过载保护",4,"2024.12.20","炼钢厂唐昆"]
[16,"机架式光缆终端盒","FWBO-2424S-S","个","光纤终端盒 24口24芯满配 壁挂式 单模 SC接口 小号12芯熔接盘*2 尺寸：200*110*35mm 冷轧板1.0mm厚 黑色",2,"2024.12.20","炼钢厂唐昆"]
[17,"12口光纤终端盒 含尾纤，满配","FWBO-1212S-S","个","光纤终端盒 12口12芯满配 壁挂式 单模 SC接口 小号12芯熔接盘*1 尺寸：200*110*35mm 冷轧板1.0mm厚 黑色",3,"2024.12.20","炼钢厂唐昆"]
[18,"光模块","宇航光通，YH513-SFP+20-GLX-","个","千兆SFP光工业级模块，单模双纤，LC接口，20km,波长1310nm",20,"2024.12.20","炼钢厂唐昆"]
[19,"交换机","宇航光通，YHKW5300-216GS-WU-SFP","台","WEB 网管工业级千兆2光16电SFP，1U机架式-AC220V输入，宽温（-30℃-70℃），内置电源",1,"2024.12.20","炼钢厂唐昆"]
[20,"光纤跳线","FSC-101","根","SC-SC 3米/根",12,"2024.12.20","炼钢厂唐昆"]
[21,"千兆IP30防护工业级光纤收发器","YHKWGS-03-SC20","对","非网管桌面式千兆收发器单模单纤20K 1310nm，1550nm SC口，含5V1A过3C认证电源，接口SC",4,"2024.12.20","炼钢厂唐昆"]
[22,"网线","海康威视DS-1LN5EO-UU/E","箱"," 支持千兆以太网信号传输\n• 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小\n• 环保聚乙烯（PE）护套，耐磨、抗拉强度高，防水、抗紫外线辐射，安全稳定\n• 均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量\n• 符合RoHS 2.0 和Reach认证",6,"2024.12.20","炼钢厂唐昆"]
[23,"电源电缆","DS-1RVV2C100/","卷","无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。\n• 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。\n• 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。\n• 线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。\n• 符合RoHS 2.0 环保认证。\n• 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。",3,"2024.12.20","炼钢厂唐昆"]
[null,"合计",{"$nulls":3},172]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     \n2、生产厂家要求全称填写准确无误\n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：一炼钢新增5#圆坯连铸机项目 (HG202321)大管坯调度室视频监控设备采购            项目编号：HG JS-G2024101"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]