{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":34,"n_cols":14,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[29,0,29,9],[31,0,31,9],[32,0,32,9],[33,0,33,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2月份新物料采购项目                          项目编号：HGJYG2025001"]
["序号","申请子项号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","数量","使用部门","执行标准","交货期","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,"A1251000320001",5300300896,"机车直流起动发动机","DF-12，ZQF412","80Kw，电压110V，额定电流728A，励磁电流8A","台",1,"物流中心","TB/T2626-1995","2025-04-10"]
[2,"A1251000320002",5300300897,"机车中冷水泵密封垫","CKD6E型号",null,"套",10,"物流中心","TB/T2626-1995","2025-04-10"]
[3,"A1251000320003",5300300898,"机车前照灯","CKD6E，SCFD型，LRD，DC110V，100W","基准轴方向光强度：大于2000X1000cd","台",2,"物流中心","TB/T2626-1995","2025-04-10"]
[4,"A1251000320004",5300300899,"机车近照灯","70W，CKD6E，SCFD型，LED，DC110V","基准轴方向光强度：大于1600X1000cd","台",4,"物流中心","TB/T2626-1995","2025-04-10"]
[5,"A1251000410004",7501100577,"气管快接头","PM20公头","C式接头，PM20快速接头；高碳钢淬火，螺纹直径12.6MM，接两分内丝，公头带胶圈","个",10,"检验检测中心","GB/T5860-2003","2025-04-10"]
[6,"A1251000410005",6400600644,"电阻应变计","BAB350-6BB250(11)-G300","电阻值：350Ω±0.15%；灵敏系数：1.86~1.98；应变极限值：1.5%；适用温度范围：-269~+250℃；敏感栅尺寸：长6.0mm×宽6.0mm；基底尺寸：长13.8mm×宽9.7mm；温度自补偿型（适用钢管外径尺寸范围φ244.48~355.60mm）；","片",80,"检验检测中心","GB/T 13992-2010","2025-04-10"]
[7,"A1251000410006",6400600645,"电阻应变计","BAB350-4BB250(11)-G300","电阻值：350Ω±0.15%；灵敏系数：1.86~1.98；应变极限值：1.5%；适用温度范围：-269~+250℃；敏感栅尺寸：长4.0mm×宽4.1mm；基底尺寸：长9.7mm×宽7.7mm；温度自补偿型（适用钢管外径尺寸范围φ177.8~244.48mm）；","片",80,"检验检测中心","GB/T 13992-2010","2025-04-10"]
[8,"A1251000460142",7500500214,"回油滤芯","FBX-1300*20","流量1300L/min;过滤精度20","只",5,"89热轧","GB/T20080-2006","2025-04-10"]
[9,"A1251000470052",5701400098,"气缸","QGB-FQ125*200-L3","前端法兰式安装，125*200","台",5,"89管加工热处理","GB/T23252-2009","2025-04-10"]
[10,"A2251000280087",5501000117,"压缩弹簧","YA20*120*240","材质：60Si2Mn 5.34kg   表面发黑处理，外径140;内径100；钢丝直径20;圈数n1=6.5;自由长度H0=240;两端磨平并紧","件",8,"高辅工段","GB/T2009","2025-04-10"]
[11,"A2251000280088",5501000118,"压缩弹簧","YA18*118*240","材质：60Si2Mn 5.34kg   表面发黑处理，外径136;内径100；钢丝直径18;圈数n1=6.5;自由长度H0=240;两端磨平并紧","件",8,"高辅工段","GB/T2009","2025-04-10"]
[12,"A2251000420076",6400600642,"工业级激光测距传感器","DD1-E50-AX","供电范围18-30DC;感应范围0.05-50m ;分辨率0.1mm;输出;模拟量4mA-20mA;RS232接口;功率2.4W","台",1,"炼钢厂部","Q/RG2003-2013","2025-04-10"]
[13,"A2251000420097",6400600632,"漏电流传感器","CHH10-501","差分额定测量电流0-10A rms;差分电流测量范围0-±20A;额定测量输出Isn：10mA/10A;匝比1/1000;电源±15VDC","只",2,"炼钢厂部","GB/T5973-2006","2025-04-10"]
[14,"A2251000420098",6400600643,"电压变送器","HJ-SP","电源电压DC24V;输入DC -10-10V;输出DC -10-10V;精度等级0.1%FS","台",3,"炼钢厂部","GB/T13978-1992","2025-04-10"]
[15,"A2251000510034",7501100570,"旋转接头","SME000829-12","同轴度1mm;偏斜角0.3°;试验压力1.6MPa;最大压力1MPa;最高工作温度120°C;最大转速200rpm;附订货图SME00829-12","只",50,"炼钢厂部","JB/T8725-2013","2025-04-10"]
[16,"A2251000510050",5800100052,"碟簧","A50-2","60Si2MnA","个",1000,"炼钢厂部","GB/T1972-92","2025-04-10"]
[17,"A2251000510218",7501100573,"旋转接头","XHY0223J0-GBS3103.9-2-7","介质;水;最大压力1.2MPa;最大转速20M/min;介质温度;90度;轴线角度偏差±2度;附订货图XHY0223J0-GBS3103.9-2-7","只",10,"炼钢厂部","JB/T8725-2013","2025-04-10"]
[18,"A2251000510219",7501300155,"柔性水管接头","XTQ2RF1.6-150","双球面;1.6MPa;L=225mm","个",6,"炼钢厂部","GB/T26121-2010","2025-04-10"]
[19,"A2251000510220",7501300152,"可曲挠橡胶接头","DN200;PN=1.0Mpa","带配对法兰以及法兰垫片、螺栓、螺母等紧固件","个",3,"炼钢厂部","GB/T 26121-2010","2025-04-10",null,null,"避震喉品牌（上海松江，上海松夏）"]
[20,"A2251000510221",7501300153,"可曲挠橡胶接头","DN300;PN=1.0Mpa","带配对法兰以及法兰垫片、螺栓、螺母等紧固件","个",3,"炼钢厂部","GB/T 26121-2010","2025-04-10",null,null,"避震喉品牌（上海松江，上海松夏）"]
[21,"A2251000510222",7501300154,"可曲挠橡胶接头","DN150;PN=1.0Mpa","带配对法兰以及法兰垫片、螺栓、螺母等紧固件","个",3,"炼钢厂部","GB/T 26121-2010","2025-04-10",null,null,"避震喉品牌（上海松江，上海松夏）"]
[22,"A2251000710002",6100300381,"35KV隔离刀闸触头","GN27-40.5C隔离刀闸触头（含动静触头）","额定电压40.5KV 电流2000A 热稳定电流40KA","套",3,"能源厂部","GB/T 6170-2000","2025-04-10"]
[23,"A2251000710003",5400100163,"离心式空压机 中间冷却器","SANSUNG TM1500 CAFV25000-G21","系列号：DS08102-1,铆焊 材质：管道为紫铜，翅片为铝 耐压大于1.6Mpa 耐温大于200℃,冷却介质：空气，热交换功率：447kw","个",2,"能源厂部","JB/T10598","2025-04-10"]
[24,"A2251000780002",5400100137,"电磁阀","VFR6100-5FZ-06","电源:DC24v  工作压力：0.2~0.9Mpa","只",1,"能源厂部","JB/T7352-2-2010","2025-04-10"]
[25,"A2251000860100",7500300047,"板式换热器","T10-BFD","板片材质316L，密封材质丁晴橡胶，压力等级2.5MPa，冷却面积50平方。品牌阿法拉伐。","台",3,"180热轧","JB/T4715-1992","2025-04-10",null,null,"品牌（阿法拉伐）"]
[]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
[]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2月份新物料采购项目                           项目编号：HGJYG2025001"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]