{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":49,"n_cols":11,"rows_kept":49,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","子项号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期"]
[1,"A124C000340001",6200300124,"热处理试验炉","SX2-50-12TP","炉膛：深900mm*宽900mm*高600mm；长期工作温度：≥1000℃；升温速率：≥15℃/min可调；降温效率可达350℃/h；温控±1℃，温度均匀性±5℃","台",1,"AMS2750","检验检测中心","2025-03-29"]
[2,"A124C000400002",6100900198,"横移区操作台","01C6PP01","面板采用304不锈钢板，厚度不小于2mm，箱体采用优质冷轧钢板,厚度不小于2mm,安装板采用整板钢板制作，柜内元器件品牌型号严格按图供货，操作台采用激光刻蚀金属标识牌。","台",1,"审核图纸","89管加工热处理","2025-03-29"]
[3,"A1251000110007",4100800096,"电子自动控制器","HYWK-A",null,"个",2,"GB 14536.16-2000","物流中心","2025-03-29"]
[4,"A1251000360009",6100900082,"接线端子盒","M4-261813","防水等级：IP66;产品材质：铸铝;颜色:灰色;产品尺寸：长宽高 265*185*130;厂家：米博电气","个",5,"GB/T14048","219厂部","2025-03-29"]
[5,"A1251000360019",6600400214,"点火控制器","SCU2.2-5/220V","SINON 220V 50HZ -15/+60度 IP 40","套",5,"EN298","219厂部","2025-03-29"]
[6,"A1251000360044",6100900201,"MCC柜一次触头带导线","DTC-1.235-4/SYJ-25-100.5      25平方*500    镀锡","导线规格25平方*500    镀锡","件",3,"GB7521.1-2013","219厂部","2025-03-29"]
[7,"A1251000360045",6100900202,"MCC柜 1-3单元三极抽屉后壁部件","DTC-1.233/二组二次","GCS-TC-00042","件",2,"GB7521.1-2013","219厂部","2025-03-29"]
[8,"A1251000470012",6100200067,"隔离开关","MRO.H1(DR1)-100","额定工作电压：690V│ 500V│ 230/400V，额定工作电流 50A│80A│100A，使 用 类 别：C21B│AC22B│AC23B，配装熔断体尺码：1│1│1，熔断体额定分断能力：50kA│100kA│100kA","只",10,"JBT 8976-2006","89管加工热处理","2025-03-29"]
[9,"A1251000470013",6100200068,"隔离开关","MRO.H1(DR1)-160","额定工作电压：690V│ 500V│ 230/400V，额定工作电流 100A│125A│160A，使 用 类 别：C21B│AC22B│AC23B，配装熔断体尺码：1│1│1，熔断体额定分断能力：50kA│100kA│100kA","只",10,"JBT 8976-2006","89管加工热处理","2025-03-29"]
[10,"A1251000470014",6100200069,"隔离开关","MRO.H1(DR1)-250","额定工作电压：690V│ 500V│ 230/400V，额定工作电流 160A│200A│250A，使 用 类 别：C21B│AC22B│AC23B，配装熔断体尺码：1│1│1，熔断体额定分断能力：50kA│100kA│100kA","只",5,"JBT 8976-2006","89管加工热处理","2025-03-29"]
[11,"A1251000470016",6200201061,"逆变器主控制单元HCU","HCU-50S","控制逆变功率模块（H8 机型）和690V 单传输出，为相连电机提供匹配的电压和可变频率。通过用户IO、现场总线或工业以太网实现控制和监控。","块",1,"IEC97-91","89管加工热处理","2025-03-29"]
[12,"A1251000470017",6200201062,"整流器主控制单元HCU","HCU-30","回馈整流控制，主接触器/主断路器、缓冲接触器控制和状态检测，上电逻辑控制，回馈整流模块控制，能量回馈电网控制。","台",1,"IEC97-91","89管加工热处理","2025-03-29"]
[13,"A1251000470018",6200201052,"编码器检测模块","HPG-50","TTL/RS422增量型编码器信号检测模块，用于检测TTL或RS422增量型编码器，与HCU控制模块配合使用，用于汇川MD880系列传动系统","块",2,"IEC97-91","89管加工热处理","2025-03-29"]
[14,"A1251000470019",6200201053,"变频传动系统通信卡","HPFN-10","PROFINET IO 工业以太网通讯卡，用于汇川MD880系列传动系统","块",2,"IEC97-91","89管加工热处理","2025-03-29"]
[15,"A1251000470020",6200201054,"并机控制模块","HPCU-40","4并机控制模块，用于MD880系列的多机并联产品。输入电压24V+/-10%,0.5A,工作温渡，-10℃~+55℃，防护等级：IP20","块",1,"IEC97-91","89管加工热处理","2025-03-29"]
[16,"A1251000470021",6200201056,"变频器","MD880-01S-0033-4-B-SG","三相交流400V,额定电流33A,额定功率15kW，重过载应用电流25A，功率11kW,带中文键盘，HCU,外型尺寸：150*348*470","台",1,"EN61800-3","89管加工热处理","2025-03-29"]
[17,"A1251000470022",6200201057,"变频器","MD880-01S-0060-4-B-SG","三相交流400V,额定电流60A,额定功率30kW，重过载应用电流45A，功率22kW,带中文键盘，HCU,外型尺寸：230*357*500","台",1,"EN61800-3","89管加工热处理","2025-03-29"]
[18,"A1251000470023",6200201058,"变频器","MD880-01S-0094-4-B-SG","三相交流400V,额定电流94A,额定功率45kW，重过载应用电流75A，功率37kW,带中文键盘，HCU,外型尺寸：265*387*510","台",1,"EN61800-3","89管加工热处理","2025-03-29"]
[19,"A1251000470042",6200300125,"正火电容柜","HXJ19012.3-3000KW","额定中频电压750V，电容300uF,尺寸750*600*700，配好铜导流排","台",1,"SJ/T10616-1995","89管加工热处理","2025-03-29"]
[20,"A224B000710008",6200201042,"BOXPC控制器","9MC3156-6DG14-10A0-Z","包含：交换机XB108-2，6GK5108-2BB00-2AB2，1pcS；通讯线缆6XV1840-2AH10，100M；RJ45以太网接头6GK1901-1BB12-2AB02PCS；显示器 1pcS；西门子","台",1,"德国IEC947","180热轧","2025-03-29"]
[21,"A224B000710009",6300300132,"PDA接口板","SM128-V","VMEbus Interface board for PDA pc ; Bidirectional IO max 128+128 signals;MAT.CODE:7153059;DWG:M9738757/10047135","块",1,null,"180热轧","2025-03-29"]
[22,"A224C000910080",6400100017,"热探探头","BTE-FSD85/F1 1 CNS","分离型：金属：检测温度300——1300：光纤长度(有5m10m可选)+供电范围(10~30VDC)+输出形式(NPN/PNP/继电器)+输出特性(常开/常闭点数)+防护等级(IP66)+附件(如直线型/弯角型接插件)+其他(如保护功能/延时功能)80mm BLOCK","个",3,"CNS 12081-1987","720厂部","2025-03-29"]
[23,"A224C000910081",6400100016,"热探转换器","BTE-FMD85","24VDC/1.5W 序列号2188014F BLOCK","个",3,"GB/T 18901.1-2002","720厂部","2025-03-29"]
[24,"A224C000930238",6200100091,"变频器","MD480T11GB","11KW","台",1,"EN61800-3","180热轧","2025-03-29"]
[25,"A2251000020006",6000300256,"多合一智能电动机转子控制器","RSC1-M1-300R1-3","转子额定开路电压≤AC500V;用于三相交流电动机3段转子电阻器的控制","台",5,"GB/T3235-1999","炼钢厂部","2025-03-29"]
[26,"A2251000020007",6000300257,"智能电动机保护及相序控制器","PSC1-500-380","容量500A;主回路380V;控制回路220V;具有定时限、反时限、缺相、电流不平衡、欠流保护、故障报警输出功能","台",2,"GB/T3235-1999","炼钢厂部","2025-03-29"]
[27,"A2251000020008",6000300274,"智能电动机保护及相序控制器","PSC1-300-380","容量300A;主回路380V;控制回路220V;具有定时限、反时限、缺相、电流不平衡、欠流保护、故障报警输出功能","台",3,"GB/T3235-1999","炼钢厂部","2025-03-29"]
[28,"A2251000210092",6100900082,"接线端子盒","M4-261813","防水等级：IP66;产品材质：铸铝;颜色:灰色;产品尺寸：长宽高 265*185*130;厂家：米博电气","个",5,"GB/T14048","340热轧","2025-03-29"]
[29,"A2251000210093",6100900012,"端子盒","1.314014","端子盒 长宽高312*403*141","只",2,"JB/T10634-2006","340热轧","2025-03-29"]
[30,"A2251000210099",6100900158,"变频器柜","MD880-01S-0673-4-SG-CT","含变频器MD880-01S-0673-4-SG；进线断路器NSX800F TMD 800 3P3D F，熔断器HDLRT0-1000+熔芯 800A，制动单元MDBUN-200-T，EtherNet卡HETN-10，柜体GGD 800*2200*600","套",2,"EN61800-3","340热轧","2025-03-14"]
[31,"A2251000410038",6200200410,"数字式调压调速装置","BCCH150A 380BS","容量150A 升降","台",1,"GB/T3235-1999","炼钢厂部","2025-06-12"]
[32,"A2251000410048",4100600074,"投光警示安全装置","RZH-JSY-300","尺寸50*24*27;防尘、抗震、安装：配支架;螺丝固定;电压220V(85-265V/AC);整机功率300W;光源类型;科锐CREE超大功率LED;电源类型;恒流恒压专用电源;灯体颜色黑色;防护等级IP65","套",4,"GB/T28264-2017","炼钢厂部","2025-03-29"]
[33,"A2251000410058",6000300288,"多合一智能电动机转子控制器","RSC1-M1-200R1-3","转子额定开路电压≤AC500v;用于三相交流电动机3段转子电阻器的控制","台",10,"GB/T3235-1999","炼钢厂部","2025-03-29"]
[34,"A2251000410059",6000300284,"智能电动机保护及相序控制器","PSC1-400-380","容量400A;主回路380V;控制回路220V;具有定时限、反时限、缺相、电流不平衡、欠流保护、故障报警输出功能","台",2,"GB/T3235-1999","炼钢厂部","2025-03-29"]
[35,"A2251000410060",6000300285,"智能电动机保护及相序控制器","PSC1-200-380","容量200A;主回路380V;控制回路220V;具有定时限、反时限、缺相、电流不平衡、欠流保护、故障报警输出功能","台",2,"GB/T3235-1999","炼钢厂部","2025-03-29"]
[36,"A2251000410061",6000300286,"智能电动机保护及相序控制器","PSC1-630-380","容量630A;主回路380V;控制回路220V;具有定时限、反时限、缺相、电流不平衡、欠流保护、故障报警输出功能","台",2,"GB/T3235-1999","炼钢厂部","2025-03-29"]
[37,"A2251000410062",6000300287,"智能电动机保护及相序控制器","PSC1-63-380","容量63A;主回路380V;控制回路220V;具有定时限、反时限、缺相、电流不平衡、欠流保护、故障报警输出功能","台",2,"GB/T3235-1999","炼钢厂部","2025-03-29"]
[38,"A2251000420025",6100100276,"充电模块","UPDD-J-D10R","输入AC380V;输出参数DC220V;充电电流10A;电压变化范围AC323-437V","块",2,"DL/781-2001","炼钢厂部","2025-03-29"]
[39,"A2251000420027",6200201050,"PN IO-LINK主站模块","AL1402","工作电压[V]20...30 DC;数字输入数12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1);通信接口;支持Ethernet接口;采用EtherNet/IP协议","个",2,"IEC60825-1:2014","炼钢厂部","2025-03-29"]
[40,"A2251000420028",4000300276,"M12电源可接线插座","E12672","工作电压< 63 DC V;电压类型AC/DC;插座数量5;材质PA;环境温度-40...85 °C","个",5,"IEC60825-1:2014","炼钢厂部","2025-03-29"]
[41,"A2251000420029",4000300277,"PN网线可接线插头","E12289","工作电压< 45 AC / < 70 DC V;连接螺纹（插头）M12;插头数量4;环境温度-25...85 °C","个",5,"IEC60825-1:2014","炼钢厂部","2025-03-29"]
[42,"A2251000420030",4000300278,"可接线插座","EVC811","工作电压< 250 AC / < 300 DC V;连接螺纹（插头）M12;插头数量5;环境温度-25...90 °C","个",30,"IEC60825-1:2014","炼钢厂部","2025-03-29"]
[43,"A2251000420031",4000300279,"M12可接线插头","EVC812","工作电压< 250 AC / < 300 DC V;连接螺纹（插头）M12;插头数量4;环境温度-25...90 °C","个",10,"IEC60825-1:2014","炼钢厂部","2025-03-29"]
[44,"A2251000420032",6400400189,"冷却盒","E21248","环境温度60...180℃;冷却方式水冷;管路连接3/8\"标准管路;材质坚固金属外壳;PMD技术防护;等级IP65;尺寸155 x155x100 mm;重量约1.5 kg","个",10,"IEC60825-1:2014","炼钢厂部","2025-03-29"]
[45,"A2251000420087",6100100201,"输出电抗器","MD-OCL-90-0.078-4T-1%","额定电流：90A;电感值：0.078H；额定电压380V；压降百分比：1%","台",1,"GB/T1094.6-2011","炼钢厂部","2025-02-27"]
[46,"A2251000420094",6600400267,"隔离器","HJ1521F","输入4-20mA DC;输出0-10V DC;电源电压18-30V DC;防护等级IP20","台",3,"JJG617-1996","炼钢厂部","2025-03-29"]
[47,"A2251000420099",6100100275,"隔离变压器","HYDG-100W","输入500V;输出100V","台",3,"GB/T18494.1-2001","炼钢厂部","2025-03-29"]
[48,"A2251000860286",6100900118,"控制柜","宽*深*高（800*600*2200）","图号：gpdj2022-1；内含开关断路器","套",1,"审核图纸","180热轧","2025-03-29"]