{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":11,"rows_kept":6,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","子项号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期"]
[1,"A224C000030002",7001500007,"罗茨真空泵","ER30000","流量30000m3/h;重量2200Kg;No18211003","台",1,"Q/SOEU17-2007","炼钢厂部","2025-04-26"]
[2,"A2251000640030",5400300008,"煤气冷凝水排水器","SDLT-4000-100","Q235 GB6222","台",2,"GB6222","烧结","2025-04-13"]
[3,"A1251000080005",7502400136,"带式撇油机","PY-600（机电一体品）","胶带宽度600mm;胶带耐腐蚀、耐磨、耐高低温性能好;主动轮中心与液面间距5m;撇油量120L/h;电机功率0.75Kw;防护等级IP54;配设备安装所需附件;自带安装基础需比设备本体长1m;配控制柜、运行部件采用不锈钢、铝铁镍青铜和高耐磨模压陶瓷材料构成","台",1,"JT/T1201-2018","219厂部","2025-03-29"]
[4,"A2251000970001",9300400007,"全自动铣样机","MLF-MILL-S01",null,"台",1,null,"炼钢厂部","2025-03-29"]
[5,null,null,"防漏风双层卸灰阀","FLF-SJ-2","防漏风双层卸灰阀由电液推杆分别带动上、下两阀板，通过本地和远程PLC 自动化控制系统控制阀板交互开启，通过配备的机械硬密封，保证卸灰阀的密封性能，依确定的开闭频率完成系统的给卸料。阀门通过采用钢板焊接结构、阀板机构，电液动推杆机构，结构紧凑，工作平稳可靠。配带单套圆形人孔门直径200并配安装法兰，安装在灰仓下沿方便清堵。","台",8,null,"炼铁厂烧结机尾整粒电除尘器改造项目 (HG202359)","2025-03-15"]