{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","子项号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期"]
[1,"G1250300670001","B200100487","变频器  37kW","20F11NC072JA0NNNNN","AB753系列变频器，输入380VAC，额定功率37kw，额定电流72A，带20-750-PNET和IO卡","台",4,"IEC61800","89厂部","2025-04-28"]
[2,"G1250300670002","B200100488","网卡","20-750-ENETR","PowerFlex 753系列变频器以太网卡","块",4,"德国IEC947","89厂部","2025-04-28"]
[3,"G1250300670003","B200100489","PLC模块通讯模块","1794-AENTR","EtherNet/IP以太网模块","块",10,"IEC61508","89厂部","2025-04-28"]
[4,"G1250300670012","B200100498","变频柜","MD580-4T585S变频柜","柜内包含MD580-4T585S变频器配DP网卡，施耐德断路器、电抗器等","台",2,"EN61800-3","89厂部","2025-04-28"]
[5,"G1250300670019","B200100505","ENB通讯模块","1756-ENBT AB","标准IEC61508","块",1,"IEC61508","89厂部","2025-04-28"]
[6,"G1250300670020","B200100506","输入模块","1794-IB32 AB","32点输入","块",5,1573.452,"89厂部","2025-04-28"]
[7,"G1250300670021","B200100507","数字输出模块","1794-OB32P AB","32点输出","块",5,"GB/T26800-2011","89厂部","2025-04-28"]
[8,"G1250300670023","B200100509","全电子式电动执行器","LSDZ-2000","电源220VAC输出4-20mA 反馈4-20mA 动作时间50S 转角90度 输出力矩2000N.m","台",2,"JB/T8219-1999","89厂部","2025-04-28"]
[9,"G1250300670024","B200100510","变频器","IPE300-0185-4","AC3PH380V 额定功率185kW","台",1,"EN61800-3","89厂部","2025-04-28"]
[10,"G1250300680001","B200100511","遥控控制柜","控制柜尺寸1350*700*350","行车加装AUTEC无线遥控器;要求配套遥控器AUTEC;接收机电源AC~220V;双遥杆式四方位四挡操作手柄(左手柄大、小车，右手柄主、副钩);带急停、起动、电锁、声光报警器、大梁照明灯等按钮;操作手柄要有零位保护;遥控器控制输出中间继电器采用施耐德RXM4AB2P7","台",5,"GB3797-1983","89厂部","2025-04-28"]
[11,"G1250300680002","B200100512","行车电源柜","电流250A,非标","附图","台",2,"GB50054-2011","89厂部","2025-04-28"]
[12,"G2250300100001","B200100033","高频电源主控板","V3.0MainBoardV3.0CJH",null,"块",1,null,"炼铁厂部","2025-04-28"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}