{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":108,"n_cols":16,"rows_kept":108,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,1,14],[3,0,66,0],[3,10,65,10],[66,12,66,13],[67,0,79,0],[67,10,70,10],[72,10,78,10],[79,12,79,13],[80,0,80,11],[81,0,81,11],[82,0,82,11],[83,0,83,11],[104,0,104,14],[105,0,105,4],[106,0,106,4],[107,0,107,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2024年7月11日一炼钢新增5#圆坯连铸机项目(HG202321)钢材采购                项目编号：HG JS-G2024064"]
["标包号","序号","物料描述","规格型号","技术参数","计量单位","定尺尺寸\n其他要求","计划数量","执行标准","建议交货日期","供货地点","备注","含税单价（元）","含税合价(元)","生产厂家","备注"]
["标包一",1,"槽钢","[25A","Q235B","吨","9m×20件，总长180m",4.932,"GB/T 706-2016","2024-07-14","收货地址：湖南省双峰县经济开发区湖南东华杭萧钢构有限公司\n收货人\n刘光辉：19507381156\n谢叶荣：13686288332","屋面"]
[null,2,"槽钢","[22A","Q235B","吨","9m×20件，总长180m",{"v":4.4982,"d":"4.498"},"GB/T 706-2016","2024-07-14",null,"屋面"]
[null,3,"槽钢","[14A","Q235B","吨","9m×15件，总长135m",{"v":1.96155,"d":"1.962"},"GB/T 706-2016","2024-07-14",null,"屋面"]
[null,4,"圆钢","D20","Q235B","吨","9m×5件，总长45m",{"v":0.11115,"d":"0.111"},"GB/T 702-2017","2024-07-14",null,"爬梯"]
[null,5,"热轧H型钢","HN250×125×6×9","Q235B","吨","9m×20件，总长180m",{"v":5.22,"d":"5.220"},"GB/T 11263-2017","2024-07-14",null,"屋面"]
[null,6,"热轧H型钢","HN300×150×6.5×9","Q235B","吨","9m×20件，总长180m",{"v":6.6096,"d":"6.610"},"GB/T 11263-2017","2024-07-14",null,"屋面"]
[null,7,"热轧H型钢","HW250×250×9×14","Q235B","吨","9m×16件，总长144m",{"v":10.33488,"d":"10.335"},"GB/T 11263-2017","2024-07-14",null,"屋面"]
[null,8,"热轧H型钢","HW175×175×7.5×11","Q235B","吨","9m×5件，总长45m",{"v":1.81665,"d":"1.817"},"GB/T 11263-2017","2024-07-14",null,"屋面"]
[null,9,"热轧H型钢","HW125×125×6.5×9","Q235B","吨","9m×9件，总长81m",{"v":1.90755,"d":"1.908"},"GB/T 11263-2017","2024-07-14",null,"屋面"]
[null,10,"热轧H型钢","HM488×300×11×18","Q235B","吨","9m×39件，总长351m",{"v":43.85745,"d":"43.857"},"GB/T 11263-2017","2024-07-14",null,"屋面"]
[null,11,"热轧H型钢","HN400×200×8×13","Q235B","吨","9m×38件，总长342m",{"v":22.3839,"d":"22.384"},"GB/T 11263-2017","2024-07-14",null,"屋面"]
[null,12,"高频焊H型钢","HFW350×150×4.5×6","Q235B","吨","9m×13件，总长117m",{"v":3.05019,"d":"3.050"},"JG/T 137-2007","2024-07-14",null,"屋面"]
[null,13,"高频焊H型钢","HFW150×150×4.5×6","Q235B","吨","9m×9件，总长81m",1.539,"JG/T 137-2007","2024-07-14",null,"屋面"]
[null,14,"高频焊H型钢","HFW400×150×4.5×8","Q235B","吨","9m×10件，总长90m",2.916,"JG/T 137-2007","2024-07-14",null,"屋面"]
[null,15,"热轧T型钢","T150×150×6.5×9","Q235B","吨","9m×5件，总长45m",0.801,"GB/T 11263-2017","2024-07-14",null,"辅助行架,\n可按H型钢发货"]
[null,16,"工字钢","I14","Q235B","吨","9m×2件，总长18m",{"v":0.24588,"d":"0.246"},"GB/T 706-2017","2024-07-14",null,"屋面"]
[null,17,"工字钢","I40A","Q235B","吨","9m×8件，总长72m",{"v":4.86648,"d":"4.866"},"GB/T 706-2017","2024-07-14",null,"单轨吊"]
[null,18,"工字钢","I20","Q235B","吨","9m×5件，总长45m",{"v":0.9468,"d":"0.947"},"GB/T 706-2017","2024-07-14",null,"屋面"]
[null,19,"角铁","∠100×10","Q235B","吨","9m×2件，总长18m",{"v":0.27216,"d":"0.272"},"GB/T 706-2017","2024-07-14",null,"柱间支撑"]
[null,20,"角铁","∠63×6","Q235B","吨","9m×148件，总长1332m",{"v":7.61904,"d":"7.619"},"GB/T 706-2017","2024-07-14",null,"柱间支撑"]
[null,21,"角铁","∠75×6","Q235B","吨","9m×80件，总长720m",{"v":4.9752,"d":"4.975"},"GB/T 706-2017","2024-07-14",null,"屋面"]
[null,22,"角铁","∠125×8","Q235B","吨","9m×8件，总长72m",1.116,"GB/T 706-2017","2024-07-14",null,"屋面"]
[null,23,"角铁","∠90×6","Q235B","吨","9m×36件，总长324m",{"v":2.7054,"d":"2.705"},"GB/T 706-2017","2024-07-14",null,"屋面"]
[null,24,"角铁","∠100×6","Q235B","吨","9m×28件，总长252m",{"v":2.36124,"d":"2.361"},"GB/T 706-2017","2024-07-14",null,"屋面"]
[null,25,"角铁","∠100×8","Q235B","吨","9m×10件，总长90m",{"v":1.1052,"d":"1.105"},"GB/T 706-2017","2024-07-14",null,"辅助行架"]
[null,26,"角铁","∠140×90×10","Q235B","吨","9m×19件，总长171m",{"v":2.98737,"d":"2.987"},"GB/T 706-2017","2024-07-14",null,"辅助行架"]
[null,27,"角铁","∠56×5","Q235B","吨","9m×4件，总长36m",0.153,"GB/T 706-2017","2024-07-14",null,"辅助行架"]
[null,28,"角铁","∠70×6","Q235B","吨","9m×60件，总长540m",3.456,"GB/T 706-2017","2024-07-14",null,"辅助行架"]
[null,29,"角铁","∠80×6","Q235B","吨","9m×72件，总长648m",{"v":4.78224,"d":"4.782"},"GB/T 706-2017","2024-07-14",null,"柱间支撑"]
[null,30,"角铁","∠125×80×7","Q235B","吨","9m×5件，总长45m",{"v":0.49815,"d":"0.498"},"GB/T 706-2017","2024-07-14",null,"柱间支撑"]
[null,31,"花纹钢板","10mm","Q235B","吨","2米×6米，12块",11.304,"GB/T 33974-2017","2024-07-14",null,"行车吊走道板"]
[null,32,"花纹钢板","12mm","Q235B","吨","1.5米×6米，5块",3.532,"GB/T 33974-2017","2024-07-14",null,"单轨吊走道板"]
[null,33,"热轧H型钢","HW150×150×7×10","Q235B","吨","9000mm，共3件，总长27m",{"v":2.10951,"d":"2.110"},"GB/T 11263-2017","2024-07-15",null,"分布梁"]
[null,34,"热轧H型钢","HM488×300×11×18","Q355B","吨","9000mm，共41件，总长369m",{"v":46.10655,"d":"46.107"},"GB/T 11263-2017","2024-07-15",null,"墙皮柱"]
[null,35,"热轧H型钢","HN400×200×8×13","Q355B","吨","9000mm，共35件，总长315m",{"v":20.6136,"d":"20.614"},"GB/T 11263-2017","2024-07-15",null,"墙皮柱"]
[null,36,"热轧H型钢","HN250×125×6×9","Q235B","吨","9000mm，共20件，总长180m",{"v":5.2236,"d":"5.224"},"GB/T 11263-2017","2024-07-15",null,"墙皮柱"]
[null,37,"槽钢","[16a","Q355B","吨","9000mm，共56件，总长504m",{"v":8.68392,"d":"8.684"},"GB/T 706-2016","2024-07-15",null,"墙檩、门柱、雨棚梁"]
[null,38,"槽钢","[14a","Q235B","吨","9000mm，共3件，总长27m",{"v":0.39231,"d":"0.392"},"GB/T 706-2016","2024-07-15",null,"墙皮柱牛腿"]
[null,39,"槽钢","[20a","Q235B","吨","9000mm，共23件，总长207m",{"v":4.68441,"d":"4.684"},"GB/T 706-2016","2024-07-15",null,"走台梁"]
[null,40,"槽钢","[22a","Q355B","吨","9000mm，共8件，总长72m",{"v":1.79928,"d":"1.799"},"GB/T 706-2016","2024-07-15",null,"抗风桁架"]
[null,41,"槽钢","[25a","Q355B","吨","9000mm，共7件，总长63m",{"v":1.7262,"d":"1.726"},"GB/T 706-2016","2024-07-15",null,"抗风桁架"]
[null,42,"槽钢","[32a","Q235B","吨","9000mm，共9件，总长81m",{"v":3.08367,"d":"3.084"},"GB/T 706-2016","2024-07-15",null,"分布梁"]
[null,43,"槽钢","[36a","Q355B","吨","9000mm，共19件，总长171m",{"v":8.1738,"d":"8.174"},"GB/T 706-2016","2024-07-15",null,"抗风走台梁"]
[null,44,"工字钢","I16","Q355B","吨","9000mm，共72件，总长648m",{"v":13.27752,"d":"13.278"},"GB/T 706-2016","2024-07-15",null,"女儿墙"]
[null,45,"角钢","∠100×8","Q355B","吨","9000mm，共1件，总长9m",{"v":0.11052,"d":"0.111"},"GB/T 706-2016","2024-07-15",null,"参观走道支撑"]
[null,46,"角钢","∠125×10","Q355B","吨","9000mm，共1件，总长9m",{"v":0.17217,"d":"0.172"},"GB/T 706-2016","2024-07-15",null,"走台梁挂钩"]
[null,47,"角钢","∠125×80×7","Q355B","吨","9000mm，共16件，总长144m",{"v":1.59408,"d":"1.594"},"GB/T 706-2016","2024-07-15",null,"檩托"]
[null,48,"角钢","∠56×5","Q235B","吨","9000mm，共42件，总长378m",{"v":1.6065,"d":"1.607"},"GB/T 706-2016","2024-07-15",null,"撑杆"]
[null,49,"角钢","∠63×6","Q235B","吨","9000mm，共11件，总长99m",{"v":0.5665,"d":"0.567"},"GB/T 706-2016","2024-07-15",null,"隅撑"]
[null,50,"角钢","∠75×6","Q355B","吨","9000mm，共14件，总长126m",{"v":0.8694,"d":"0.869"},"GB/T 706-2016","2024-07-15",null,"抗风桁架腹杆"]
[null,51,"角钢","∠90×8","Q235B","吨","9000mm，共40件，总长360m",{"v":3.9384,"d":"3.938"},"GB/T 706-2016","2024-07-15",null,"墙柱撑"]
[null,52,"焊管","Φ140×6","Q235B","吨","9000mm，共17件，总长153m",{"v":3.03399,"d":"3.034"},"GB/T 13793- 2016","2024-07-15",null,"墙系杆"]
[null,53,"焊管","Φ95×6","Q235B","吨","9000mm，共2件，总长18m",{"v":0.23706,"d":"0.237"},"GB/T 13793- 2016","2024-07-15",null,"墙柱撑"]
[null,54,"方管","□160×4","Q355B","吨","9000mm，共25件，总长225m",4.401,"GB/T 34201-2017","2024-07-15",null,"门梁/檩条"]
[null,55,"方管","□160×10","Q355B","吨","9000mm，共9件，总长81m",{"v":3.8151,"d":"3.815"},"GB/T 34201-2017","2024-07-15",null,"门梁/檩条"]
[null,56,"开平板",6,"Q355B","吨","2000×12000",{"v":2.2608,"d":"2.261"},"GB/T 709-2019","2024-07-15",null,"零件板"]
[null,57,"开平板",8,"Q355B","吨","2000×12000",{"v":1.5072,"d":"1.507"},"GB/T 709-2019","2024-07-15",null,"零件板"]
[null,58,"开平板",10,"Q355B","吨","2000×9000",1.413,"GB/T 709-2019","2024-07-15",null,"零件板"]
[null,59,"开平板",12,"Q355B","吨","2000×11000",{"v":6.2172,"d":"6.217"},"GB/T 709-2019","2024-07-15",null,"零件板"]
[null,60,"开平板",16,"Q355B","吨","1500×10500",{"v":1.9782,"d":"1.978"},"GB/T 709-2019","2024-07-15",null,"梁"]
[null,61,"开平板",20,"Q355B","吨","1500×10500",{"v":2.47275,"d":"2.473"},"GB/T 709-2019","2024-07-15",null,"梁"]
[null,62,"开平板",25,"Q355B","吨","1500×11000",{"v":3.238125,"d":"3.238"},"GB/T 709-2019","2024-07-15",null,"梁"]
[null,63,"花纹板",6,"Q235B","吨","2000×12500",{"v":14.67,"d":"14.670"},"GB/T 33974-2017","2024-07-15",null,"参观走道板"]
[null,null,"标包一小计",{"$nulls":4},{"v":334.841645,"d":"334.842"}]
["标包二",64,"热轧螺纹钢筋","φ12三级钢","HRB400","t","9m",{"v":8,"d":"8.000"},"GB/T 1499.2-2018","2024.7.12","HG202321项目炼钢厂\n付晓晨"]
[null,65,"热轧螺纹钢筋","φ16三级钢","HRB400","t","9m",{"v":10,"d":"10.000"},"GB/T 1499.2-2018","2024.7.12"]
[null,66,"热轧螺纹钢筋","φ20三级钢","HRB400","t","9m",{"v":38,"d":"38.000"},"GB/T 1499.2-2018","2024.7.12"]
[null,67,"热轧螺纹钢筋","φ25三级钢","HRB400","t","9m",{"v":8,"d":"8.000"},"GB/T 1499.2-2018","2024.7.12"]
[null,68,"花纹钢板","6mm","Q235B","吨",null,2.375,null,"2024.7.12","HG202321项目5#铸机电气室 （中冶湘重）"]
[null,69,"镀锌钢管","G25","KBG","米","总长750米",{"v":1.9275,"d":"1.928"},"GB/T 13912-2020","2024-07-13","HG202218项目武家乐计划二炼钢东"]
[null,70,"镀锌扁钢","50×5",null,"米","总长280米",{"v":0.5488,"d":"0.549"},"GB/T 13912-2020","2024-07-13"]
[null,71,"角钢","∠50×5","Q235B","吨",210,{"v":0.7917,"d":"0.792"},"GB/T 706-2016","2024-07-13"]
[null,72,"钢板","10mm","Q235B","吨","共20m²",{"v":1.57,"d":"1.570"},"GB/T 709-2019","2024-07-13"]
[null,73,"花纹钢板","8.0mm","Q235B","吨","1.5×6m，10块，共90m²",5.841,"GB/T 33974-2017","2024-07-13"]
[null,74,"热轧带肋钢筋","C20","HRB400","吨","9000mm",{"v":2.7,"d":"2.700"},"GB/T 1499.2-2018","2024-07-13"]
[null,75,"热轧带肋钢筋","C22","HRB400","吨","9000mm",{"v":2.7,"d":"2.700"},"GB/T 1499.2-2018","2024-07-13"]
[null,null,"标包二小计",{"$nulls":4},82.454]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                                2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                               3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]
{"$rows_empty":20}
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                                   \n2、 生产厂家要求全称填写准确无误\n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
["投标人：                         （盖单位公章）"]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）"]
["日  期：      年      月      日"]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年7月11日一炼钢新增5#圆坯连铸机项目(HG202321)钢材采购                \n项目编号：HG JS-G2024064"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]