{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":15,"n_cols":14,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[3,0,6,0],[3,11,6,11],[7,0,10,0],[7,11,10,11],[11,0,11,8],[12,0,12,8],[13,0,13,8],[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["（一）开标一览表"]
["项目名称：2024年11月炼钢阀门采购项目                     项目编号：HG JY-G2024142"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","含税单价（元）","标包合价（元）","生产厂家","备注"]
[1,7101600292,"手动双偏心高性能蝶阀","F122-W0SR-DN150","对夹式;PN10;阀体/阀板/密封:WCB/304/RPTFE;带涡轮执行器;含配套碳钢法兰及螺栓垫片","只",6,"JB/T308-2004","炼钢厂部","2024-11-30",{"$nulls":3},"FLOWTECAL"]
[null,7101600293,"手动双偏心高性能蝶阀","F122-W0SR-DN200","对夹式;PN10;阀体/阀板/密封:WCB/304/RPTFE;带涡轮执行器;含配套碳钢法兰及螺栓垫片","只",6,"JB/T308-2004","炼钢厂部","2024-11-30",{"$nulls":3},"FLOWTECAL"]
[null,7101600294,"手动双偏心高性能蝶阀","F122-W0SR-DN250","对夹式;PN10;阀体/阀板/密封:WCB/304/RPTFE;带涡轮执行器;含配套碳钢法兰及螺栓垫片","只",6,"JB/T308-2004","炼钢厂部","2024-11-30",{"$nulls":3},"FLOWTECAL"]
[null,7101600295,"手动双偏心高性能蝶阀","F122-W0SR-DN350","对夹式;PN10;阀体/阀板/密封:WCB/304/RPTFE;带涡轮执行器;含配套碳钢法兰及螺栓垫片","只",6,"JB/T308-2004","炼钢厂部","2024-11-30",{"$nulls":3},"FLOWTECAL"]
[2,7101600287,"手动对夹式蝶阀","EBRO-Z011-A-PN16-DN250","对夹式;通径250;压力1MPa","只",4,"GB/T8100-2006","炼钢厂部","2024-11-30",{"$nulls":3},"EBR0"]
[null,7101600288,"手动对夹式蝶阀","EBRO-Z011-A-PN16-DN300","对夹式;通径300;压力1MPa","只",12,"GB/T8100-2006","炼钢厂部","2024-11-30",{"$nulls":3},"EBR0"]
[null,7101800316,"手动对夹式蝶阀","EBRO-Z011-A-PN16-DN400","对夹式;通径400;压力1MPa","只",16,"GB/T8100-2006","炼钢厂部","2024-11-30",{"$nulls":3},"EBR0"]
[null,6600200826,"电动执行器","E110","执行器旋转90°用时12s;扭矩400Nm;额定电流1.0A;启动电流1.8A;功率0.2275Kw;额定电压380VAC;频率50Hz;工作循环等级C;防护等级IP67","台",2,"JB/T10391-2002","炼钢厂部","2024-11-30",{"$nulls":3},"EBR0"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,6,0],[3,3,6,3],[7,0,17,0],[7,3,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年11月炼钢阀门采购项目       项目编号：HG JY-G2024142"]
["偏离类型","序号","招标内容","偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":10}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容有序对应填写，后在偏离内容栏中按序号顺序填写准确清楚。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容（物料描述、标准、交货期等内容）有序对应填写，后在偏离内容栏中按对应序号顺序填写准确清楚。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}