{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":9,"n_cols":11,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[3,0,4,0],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,8,4,8],[5,0,5,5],[6,0,6,5],[7,0,7,5],[8,0,8,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["（一）开标一览表"]
["项目名称：2024年11月炼铁除尘设备采购项目                    项目编号：HG JS-G2024092"]
["序号","资材名称","规格描述","单位","数量","申请部门","交货期","含税单价（元）","标包总价（元）","生产厂家","备注"]
[1,"喷雾机","静风水平最大射程（m） 30;流量（L/min） 20～40;液泵压力（Mpa） 3～5.5;雾滴颗粒（μm) 10微米以下;俯仰角度 -10°--45°;水平旋转角度 0°--320°;总功率（kw） 8Kw;适用环境温度 -10℃-50℃;风机电机数量 1个;转速r/min 2890;功率 3kW;电压 380V;频率 50HZ;启动方式 星三角启动;旋转驱动方式 液压传动;","套",3,"炼铁厂烧结主厂房等封闭改造项目 (HG202425)","2024-11-20"]
[null,"干雾抑尘系统","见技术规格书","套",1]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,6,0],[3,3,6,3],[7,0,17,0],[7,3,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年11月炼铁除尘设备采购项目        项目编号：HG JS-G2024092"]
["偏离类型","序号","招标内容","偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":10}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容有序对应填写，后在偏离内容栏中按序号顺序填写准确清楚。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容（物料描述、标准、交货期等内容）有序对应填写，后在偏离内容栏中按对应序号顺序填写准确清楚。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}