{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["开标一览表","分项报价表","偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"开标一览表","index":0,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"merged":[[0,1,0,5],[1,0,1,12],[15,1,15,9],[16,0,16,4],[17,0,17,5],[18,0,18,5],[19,0,19,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"开标一览表"]
["项目名称：二炼钢东侧新建散点除尘系统项目 (HG202439）低压控制柜等设备采购        项目编号：HG JS-G2024104"]
["序号","物料描述","规格型号","技术参数","计量单位","计划数量","建议交货日期","供货地点","备注","含税单价(元)","含税合价(元)","生产厂家","备注   "]
[1,"低压开关柜GGD","2200高x800宽x800深","详见图纸","套",1,"2024-12-28","一炼钢；（黄敦豪19318229335）","编号：1AA1；详见图纸W000624A6-BES1.1-3第1，2页"]
[2,"低压开关柜GGD","2200高x800宽x800深","详见图纸","套",1,"2024-12-28",null,"编号：1AA2；详见图纸W000624A6-BES1.1-3第3、4、5页",null,"\n"]
[3,"检修电源箱（JX）","500高x400宽\nx200深","详见图纸","台",1,"2024-12-28",null,"详见图纸W000624A6-BES1.1-3第\n6页"]
[4,"过跨车控制箱","300高x300宽x300深","详见图纸","台",2,"2024-12-28",null,"详见图纸W000624A6-BES1.1-5"]
[5,"电液推杆控制箱","300高x300宽x300\n深","详见图纸","台",2,"2024-12-28",null,"详见图纸W000624A6-BES1.1-6"]
[6,"塑壳断路器","NSX250N-TM In=250A",null,"台",2,"2024-12-28"]
[7,"行程开关","LX19-131",null,"个",12,"2024-12-28"]
[8,"低压开关柜GGD","2200高x800宽x800深","详见图纸","套",1,"2024-12-28","一炼钢；（黄敦豪19318229335）","编号：2AA1；详见图纸W000624A6-BES1.2-3第\n1，2页"]
[9,"低压开关柜GGD","2200高x800宽x800深","详见图纸","套",1,"2024-12-28",null,"编号：2AA2；详见图纸W000624A6-BES1.2-3第\n3、4、5页"]
[10,"检修电源箱（JX）","500高x400宽\nx200深","详见图纸","台",1,"2024-12-28",null,"详见图纸W000624A6-BES1.2-3第\n6页"]
[11,"过跨车控制箱","300高x300宽x300深","详见图纸","台",2,"2024-12-28",null,"详见图纸W000624A6-BES1.2-5"]
[12,"电液推杆控制箱","300高x300宽x300\n深","详见图纸","台",2,"2024-12-28",null,"详见图纸W000624A6-BES1.2-6"]
[null,"合计（元）"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     \n2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"分项报价表","index":1,"n_rows":62,"n_cols":10,"rows_kept":62,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,9],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[57,0,57,7],[58,0,58,7],[59,0,59,3],[60,0,60,3],[61,0,61,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["（二）分项报价表"]
["项目名称：二炼钢东侧新建散点除尘系统项目 (HG202439）低压控制柜等设备采购        \n项目编号：HG JS-G2024104"]
["序号","物料描述","规格型号","计量单位","计划数量","供货地点","备注","含税单价（元）","含税金额（元）","报价品牌"]
[1,"低压开关柜GGD","2200高x800宽x800深","台",1,"一炼钢；（黄敦豪19318229335）","编号：1AA1；详见图纸W000624A6-BES1.1-3第\n1，2页"]
[null,"低压开关柜内含："]
[null,"塑壳断路器NSX250N-TM In=200A",null,"台",1]
[null,"塑壳断路器NSX160mN-TM In=160A",null,"台",1]
[null,"塑壳断路器NSX100mN-MA In=50A",null,"台",2]
[null,"变频器6SL3210-1pE24-5AL0,22kW\n（自带滤波器，熔断器）",null,"台",2]
[null,"电流互感器LMZ1-0.5,200/5",null,"台",3]
[null,"电能表DT862-3x1.5（6）",null,"台",1]
[null,"电流表42L6-A（0~200A）",null,"台",3]
[null,"电压表42L6-V（0~450V）",null,"台",1]
[null,"接触器LC1D09M7/线圈AC220V\n4NO4NC",null,"个",2]
[null,"中间继电器HH54P  线圈~220V",null,"个",12]
[null,"微型断路器iC65N-D/10A/3P",null,"台",2]
[null,"微型断路器iC65N-C/6A/2P",null,"台",2]
[null,"指示灯",null,"个",2]
[null,"小计"]
[2,"低压开关柜GGD","2200高x800宽x800深","台",1,null,"编号：1AA2；详见图纸W000624A6-BES1.1-3第3、4、5页\n"]
[null,"低压开关柜内含："]
[null,"隔离刀开关HD13BX-100/31",null,"台",1]
[null,"塑壳断路器NSX100mN-MA In=32A",null,"台",2]
[null,"微型断路器ic65H-D/10A/1P",null,"台",1]
[null,"塑壳断路器NSX100mN-MA In=16A",null,"台",7]
[null,"小计"]
[3,"检修电源箱（JX）","500高x400宽\nx200深","台",1,null,"详见图纸W000624A6-BES1.1-3第\n6页"]
[4,"过跨车控制箱","300高x300宽x300深","台",2,null,"详见图纸W000624A6-BES1.1-5"]
[5,"电液推杆控制箱","300高x300宽x300\n深","台",2,null,"详见图纸W000624A6-BES1.1-6"]
[6,"塑壳断路器","NSX250N-TM In=250A","台",1]
[7,"行程开关","LX19-131","个",12]
[8,"低压开关柜GGD","2200高x800宽x800深","台",1,"一炼钢；（黄敦豪19318229335）","编号：2AA1；详见图纸W000624A6-BES1.2-3第\n1，2页"]
[null,"低压开关柜内含："]
[null,"塑壳断路器NSX250N-TM In=200A",null,"台",1]
[null,"塑壳断路器NSX160mN-TM In=160A",null,"台",1]
[null,"塑壳断路器NSX100mN-MA In=50A",null,"台",2]
[null,"变频器6SL3210-1pE24-5AL0,22kW\n（自带滤波器，熔断器）",null,"台",2]
[null,"电流互感器LMZ1-0.5,200/5",null,"台",3]
[null,"电能表DT862-3x1.5（6）",null,"台",1]
[null,"电流表42L6-A（0~200A）",null,"台",3]
[null,"电压表42L6-V（0~450V）",null,"台",1]
[null,"接触器LC1D09M7/线圈AC220V\n4NO4NC",null,"个",2]
[null,"中间继电器HH54P  线圈~220V",null,"个",12]
[null,"微型断路器iC65N-D/10A/3P",null,"台",2]
[null,"微型断路器iC65N-C/6A/2P",null,"台",2]
[null,"指示灯",null,"个",2]
[null,"小计"]
[9,"低压开关柜GGD","2200高x800宽x800深","台",1,null,"编号：2AA2；详见图纸W000624A6-BES1.2-3第\n3、4、5页"]
[null,"低压开关柜内含："]
[null,"隔离刀开关HD13BX-100/31",null,"台",1]
[null,"塑壳断路器NSX100mN-MA In=32A",null,"台",2]
[null,"微型断路器ic65H-D/10A/1P",null,"台",1]
[null,"塑壳断路器NSX100mN-MA In=16A",null,"台",7]
[null,"小计"]
[10,"检修电源箱（JX）","500高x400宽\nx200深","台",1,null,"详见图纸W000624A6-BES1.2-3第\n6页"]
[11,"过跨车控制箱","300高x300宽x300深","台",2,null,"详见图纸W000624A6-BES1.2-5"]
[12,"电液推杆控制箱","300高x300宽x300\n深","台",2,null,"详见图纸W000624A6-BES1.2-6"]
["总价（大写）"]
["注：如免去某些费用，请在报价栏内注明“免费”字样（所有报价均为含税价）"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （三）商务/技术偏离表"]
["项目名称：二炼钢东侧新建散点除尘系统项目 (HG202439）低压控制柜等设备采购        \n项目编号：HG JS-G2024104"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]