{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":14,"n_cols":14,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[9,0,9,9],[11,0,11,9],[12,0,12,9],[13,0,13,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：板式换热器采购项目                          项目编号：HG JY-G2025004"]
["序号","申请子项号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","数量","使用部门","执行标准","交货期","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,"A224C000790053",7500300041,"板式换热器","i6-BZM","板片材质316L，密封材质丁睛橡胶，压力等级1.0MPa，冷却面积30平方。品牌：阿法拉伐","台",4,"340热轧","JB/T4715-1992","2025-03-15",null,null,"品牌：阿法拉伐"]
[2,"A224C000790054",7500300042,"板式换热器","i10-BZM","板片材质316L，密封材质丁睛橡胶，压力等级1.0MPa，冷却面积50平方。品牌：阿法拉伐","台",3,"340热轧","JB/T4715-1992","2025-03-15",null,null,"品牌：阿法拉伐"]
[3,"A224C000790055",7500300043,"板式换热器","V45-SAT/125-A-50m2-111CH","板片材质316L，密封材质丁睛橡胶，压力等级1.0MPa，冷却面积50平方。品牌：四平维克斯","台",9,"340热轧","JB/T4715-1992","2025-03-15",null,null,"品牌：四平维克斯"]
[4,"A224C000790056",7500300044,"板式换热器","V30-SAT/100-A-30m2-100CH","板片材质316L，密封材质丁睛橡胶，压力等级1.0MPa，冷却面积30平方。品牌：四平维克斯","台",16,"340热轧","JB/T4715-1992","2025-03-15",null,null,"品牌：四平维克斯"]
[5,"A224C000790057",7500300045,"板式换热器","V20-SAT/100-A-15m2-75CH","板片材质316L，密封材质丁睛橡胶，压力等级1.0MPa，冷却面积15平方。品牌：四平维克斯","台",2,"340热轧","JB/T4715-1992","2025-03-15",null,null,"品牌：四平维克斯"]
[]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
[]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：板式换热器采购项目                          项目编号：HG JY-G2025004"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]