{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34,"merged":[[1,0,7,0],[1,8,6,8],[8,0,20,0],[8,8,20,8],[21,0,28,0],[21,8,28,8],[29,0,33,0],[29,8,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,null,"钢筋","Ф 8mm钢筋HRB335","HRB400E","吨",3.698,null,"340厂厂房延伸及道路改造项目 (HG202455)","2025-03-10"]
[null,null,"钢筋","Ф 12mm钢筋HRB335","HRB335","吨",10,null,null,"2025-03-10"]
[null,null,"钢筋","Ф 14mm钢筋HRB335","HRB335","吨",3.5,null,null,"2025-03-10"]
[null,null,"钢筋","Ф 16mm钢筋HRB335","HRB335","吨",2.5,null,null,"2025-03-10"]
[null,null,"钢筋","Ф 18mm钢筋HRB336","HRB335","吨",1.8,null,null,"2025-03-10"]
[null,null,"钢筋","Ф 20mm钢筋HRB336","HRB335","吨",2.8,null,null,"2025-03-10"]
[null,null,"热轧钢筋","Ф 14mm钢筋HRB400","9米长","吨",80,null,"HG202514","2025-03-10"]
[2,null,"钢板","厚度6mm","Q355","吨",9.52,null,"340厂厂房延伸及道路改造项目 (HG202455)","2025-03-10","1500*1800三块，7510*1800九块"]
[null,null,"钢板","厚度8mm","Q355","吨",11.8,null,null,"2025-03-10","7510*1800两块，7102*1800两块，7100*1800两块，6110*1800五块，5833*1800两块，5794*18003块"]
[null,null,"钢板","厚度8mm","Q355","吨",3.9,null,null,"2025-03-10","6105*1500三块，6040*1500一块，5850*1500三块"]
[null,null,"钢板","厚度10mm","Q355","吨",16.49,null,null,"2025-03-10","15670*2000三块，14670*2000一块，7510*2000五块，5845*2000一块"]
[null,null,"钢板","厚度10mm","Q355","吨",37.4,null,null,"2025-03-10","15000*1800二块，7990*1800六块，7680*1800一块，7509*1800三块，7088*1800二块，7080*1800一块，6978*1800三块，6860*1800二块，6398*1800一块，6110*1800五块，5904*1800二块，5888*1800一块，5894*1800一块，5889*1800一块，5860*1800一块，5830*1800一块，5828*1800一块，5650*1800三块"]
[null,null,"钢板","厚度12mm","Q355","吨",37,null,null,"2025-03-10","15976*1800九块，14980*1800五块"]
[null,null,"钢板","厚度12mm","Q355","吨",24.2,null,null,"2025-03-10","12640*1500三块，7508*1500六块，7090*1500五块，7085*1500四块，4245*1500两块，3258*1500五块"]
[null,null,"钢板","厚度14mm","Q355","吨",36.4,null,null,"2025-03-10","15000*1500二块，11595*1500一块，7990*1500三块，7507*1500三块，7506*1500二块，7086*1500一块，6975*1500二块，6836*1500二块，6833*1500一块，6396*1500一块，15903*1500二块，5888*1500一块，5870*1500二块，5830*1500二块，5826*1500一块，5793*1500一块，5310*1500一块，4042*1500二块，3995*1500一块"]
[null,null,"钢板","厚度16mm","Q355","吨",2.26,null,null,"2025-03-10","12113*1500一块，"]
[null,null,"钢板","厚度18mm","Q355","吨",34.7,null,null,"2025-03-10","16124*2000二块，15670*2000二块，15133*2000一块，14670*2000一块，7335*2000二块，6818*2000一块，4009*2000一块，4963*2000一块"]
[null,null,"钢板","厚度18mm","Q355","吨",14.8,null,null,"2025-03-10","5850*1500二块，5748*1500一块，5678*1500一块，5674*1500一块，5823*1500一块，5650*1500二块，12036*1500一块，12013*1500一块，"]
[null,null,"钢板","厚度20mm","Q355","吨",44.4,null,null,"2025-03-10","12635*2000一块，11513*2000一块，7989*2000三块，7488*2000一块，12635*2000一块，12635*2000一块，7336*2000一块，6975*2000一块，6819*2000四块，6815*2000一块，6858*2000一块，6395*2000一块，4073*2000四块，3992*2000一块，3935*2000一块"]
[null,null,"钢板","厚度22mm","Q355","吨",19.5,null,null,"2025-03-10","15976*1800三块，14976*1800一块，"]
[3,null,"槽钢","25a","Q235-B","吨",3.4,null,"340厂厂房延伸及道路改造项目 (HG202455)","2025-03-10"]
[null,null,"角钢","50*5","Q235-B","吨",5.7,null,null,"2025-03-10"]
[null,null,"角钢","63*6","Q235-B","吨",0.5,null,null,"2025-03-10"]
[null,null,"角钢","70*5","Q235-B","吨",1.3,null,null,"2025-03-10"]
[null,null,"角钢","75*6","Q235-B","吨",5.6,null,null,"2025-03-10"]
[null,null,"角钢","90*8","Q235-B","吨",14,null,null,"2025-03-10"]
[null,null,"角钢","100*8","Q235-B","吨",1,null,null,"2025-03-10"]
[null,null,"角钢","125*8","Q235-B","吨",1,null,null,"2025-03-10"]
[4,4500100027,"高压不锈钢管","25*4","材质：1Cr18Ni9Ti，压力等级250~350bar","吨",2,"GB/T14976-2012","340厂厂房延伸及道路改造项目 (HG202455)","2025-03-10"]
[null,4500100025,"高压不锈钢管","20*3.5","1Cr18Ni9Ti","吨",2,"GB/T14976-2012",null,"2025-03-10"]
[null,4500100029,"高压不锈钢管","38*5.5","1Cr18Ni9Ti","吨",2,"GB/T14976-2012",null,"2025-03-10"]
[null,4500100031,"高压不锈钢管","60*5","1Cr18Ni9Ti","吨",3,"GB/T14976-2012",null,"2025-03-10"]
[null,4500100087,"高压不锈钢管","Ф48*8","材质：1Cr18Ni9Ti，压力等级250~350bar","吨",3,"GB/T14976-2002",null,"2025-03-10"]