{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":11,"rows_kept":12,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","子项号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期"]
[1,"A224A000390020",6100900144,"数显板","QLWKV3016","AC220V","块",2,"JB/DQ4509-2003","炼钢厂部","2025-04-12"]
[2,"A224C000600018",5800200027,"吸盘链条","MW929-165100L/G-75",null,"付",12,"GB5802-1986","炼钢厂部","2025-04-12"]
[3,"A224C000790023",5712300071,"环链","主环45*140*270 链环35*85*145 L=870mm","20Mn GB5802-1986","根",8,"GB5802-1986","340热轧","2025-04-12"]
[4,"A224C000910059",5800200116,"吸盘链条","MW929-175100L/1-75","用于MW929-175100L/1-75起重电磁铁","付",1,"GB5802-1986","720厂部","2025-04-12"]
[5,"A2251000410041",4100400052,"电缆连接器","DL-202","快速接头容量200A双通道","只",10,"GB/T19446-2004","炼钢厂部","2025-05-13"]
[6,"A2251000440009",5601800021,"气管卷筒","QJDF-50/20","卷取长度20m;最大力矩252N*m;气压2MPa:重量380Kg;带力矩电机及减速机","台",1,"JT/T806.4-2011","炼钢厂部","2025-03-29"]
[7,"A124C000400037",4100400286,"电缆卷筒","JTA25-15/3","3通道，电流25A，3*6平方电缆，长度15米，水平地面安装，弹簧式收缩卷筒","台",1,"JB/T11864-2014","89管加工热处理","2025-01-27"]
[8,"A1251000110006",5300100522,"吸盘链条","20t+20t",null,"条",4,"GB5802-1986","物流中心","2025-04-13"]
[9,"A2252000020001",9400500004,"电磁搅拌器","DJSR-630S；","频率2-9Hz;电流500A;冷却水流量25T/h;视在功率433KVA;重量1550Kg频率2-9Hz;电流500A;冷却水流量25T/h;视在功率433KVA;重量1550Kg","台",1,null,"炼钢厂部","2025-04-29"]
[10,"A1252000070028",5300100936,"电磁吸盘链条","5T+5T；配MW929-14084L/1电磁铁","大环内径：185*90；环径：φ45；小环内径：160*65；环径：φ30；长1M；20Mn2。","条",4,"GB 5802-1996","物流中心","2025-05-14"]
[11,"A1252000070029",5300100522,"吸盘链条","20t+20t",null,"条",16,"GB5802-1986","物流中心","2025-05-14"]