{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"merged":[[1,0,4,0],[5,0,6,0],[7,0,13,0]]}
["标包号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期"]
[1,7001500003,"罗茨真空泵","DDR40000（2030144）","极限压力0.03Pa;抽速40000m3/h;转速Max3600r/min;功率37Kw;带电机","台",1,"Q/SOEU17-2007","炼钢厂部","2021-07-27"]
[null,7001500004,"罗茨真空泵","DDR10000（2030122）","极限压力0.03Pa;抽速10000m3/h;转速Max3600r/min;功率90Kw;带电机","台",1,"Q/SOEU17-2007","炼钢厂部","2021-07-27"]
[null,7001500005,"罗茨真空泵","DDR10000（2030120）","极限压力0.03Pa;抽速10000m3/h;转速Max3600r/min;功率22Kw;带电机","台",1,"Q/SOEU17-2007","炼钢厂部","2021-07-27"]
[null,7001500006,"水环真空泵","2BE1-303","4000m3/h;110kw;380v;740rpm;223A;50Hz;IP55;","台",1,"Q/SOEU17-2007","炼钢厂部","2021-07-27"]
[2,7001800256,"水泵泵头","IS125-100-200A",null,"台",1,"GB/T16907-2014","89油管车丝委外","2021-08-11"]
[null,7001800255,"离心水泵泵头","IS100-65-230","30Kw","台",1,"GB/T16907-2014","89油管车丝委外","2021-08-11"]
[3,5500400091,"水渣循环泵：副叶轮","250YTZS-650","Cr15Mo3","件",1,"JB/T8096-2013","高辅工段","2021-07-27"]
[null,5500400116,"渣浆泵;减压盖","100YTZX-560","Cr15Mo3","片",1,"JB/T8096-2013","高辅工段","2021-07-07"]
[null,5500400119,"渣浆泵;水封盖","100YTZX-560","QT500-7 JB/T7658.11-2 铸造件","件",1,"JB/T8096-2013","高辅工段","2021-07-07"]
[null,5500400118,"渣浆泵;副叶轮","100YTZX-560","Cr15Mo3","件",1,"JB/T8096-2013","高辅工段","2021-07-07"]
[null,5500400114,"渣浆泵;后护板","100YTZX-560","Cr15Mo3","件",1,"JB/T8096-2013","高辅工段","2021-07-07"]
[null,5500400117,"渣浆泵;叶轮","100YTZX-560","Cr15Mo3","件",1,"JB/T8096-2013","高辅工段","2021-07-07"]
[null,5500400115,"渣桨泵;蜗壳","100YTZX-560","Cr15Mo3","件",1,"JB/T8096-2013","高辅工段","2021-07-07"]
[4,7001800315,"多级离心泵","KQDW200-30*7-Ⅱ","转速1480r/min;流量280m3/h;扬程:210m;叶轮不锈钢;不含电机","台",1,null,"720厂部","2021-07-27"]
[5,7001800377,"轻型立式多级离心泵","CDLF42-40-2","额定功率15Kw;额定流量42m3/h;扬程73m;197Kg;2900转/分钟;带电机、底座","台",1,"JB/T2727-93","炼钢厂部","2021-07-27"]
[6,7001800210,"双吸离心泵","SBS100-310EG/278",null,"台",1,"JB/T1050-2006","炼钢厂部","2021-08-11"]
[7,7001800213,"卧式多级离心泵","D46-50*4","轴封为机械密封","台",2,"GB/T3214-1991","720厂部","2021-08-11"]
[8,7001900004,"离心水泵 隔膜泵","GB0600PP4MNN","Q=583L/h 0.75MPa","台",1,"DIN20379-1990","340热轧","2021-08-11"]
[9,7001800237,"长轴水泵","LC/X200-48-2","CJ/T235-2006 300mm3/h H=46m 带底座 带电机75Kw","台",1,"CJ/T235-2006","炼钢厂部","2021-08-11"]
[10,7001800379,"立式长轴泵","500LD-31A-5900","扬程30米, 流量2000m3/h,转速980r/pm ，电机250KW,带联轴器，泵与电机成套组装，叶轮壳材质2Cr13，护管材质为不锈钢，过滤网材质为不锈钢，叶轮，轴套、螺母为不锈钢，泵轴材质2Cr13;液下6米","台",1,"CJ/T235-2006","管加工厂部","2021-08-26"]
[11,7001800294,"水泵","200LD-35","270m3/H;H=30m;带电机;;叶轮、主轴及螺母材质要求为不锈钢","台",2,"CJ/T235-2006","炼钢厂部","2021-08-11"]
[12,7001800272,"水泵","QDX15-10;0.75Kw",null,"台",3,"GB-T2817-1991","炼钢厂部","2021-08-11"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}