{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、商务 技术偏离表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":89,"n_cols":15,"rows_kept":89,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,5,2,7],[5,0,17,0],[5,11,17,11],[5,12,17,12],[5,13,17,13],[5,14,17,14],[18,0,25,0],[18,11,25,11],[18,12,25,12],[18,13,25,13],[18,14,25,14],[26,0,31,0],[26,11,31,11],[26,12,31,12],[26,13,31,13],[26,14,31,14],[32,0,36,0],[32,11,36,11],[32,12,36,12],[32,13,36,13],[32,14,36,14],[37,0,41,0],[37,11,41,11],[37,12,41,12],[37,13,41,13],[37,14,41,14],[42,0,44,0],[42,11,44,11],[42,12,44,12],[42,13,44,13],[42,14,44,14],[45,0,52,0],[45,11,52,11],[45,12,52,12],[45,13,52,13],[45,14,52,14],[53,0,54,0],[53,11,54,11],[53,12,54,12],[53,13,54,13],[53,14,54,14],[55,0,59,0],[55,11,59,11],[55,12,59,12],[55,13,59,13],[55,14,59,14],[60,0,61,0],[60,11,61,11],[60,12,61,12],[60,13,61,13],[60,14,61,14],[62,0,63,0],[62,11,63,11],[62,12,63,12],[62,13,63,13],[62,14,63,14],[64,0,65,0],[64,11,65,11],[64,12,65,12],[64,13,65,13],[64,14,65,14],[66,0,69,0],[66,11,69,11],[66,12,69,12],[66,13,69,13],[66,14,69,14],[70,0,76,0],[70,11,76,11],[70,12,76,12],[70,13,76,13],[70,14,76,14],[78,0,79,0],[78,11,79,11],[78,12,79,12],[78,13,79,13],[78,14,79,14],[82,0,84,0],[82,11,84,11],[82,12,84,12],[82,13,84,13],[82,14,84,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["开  标  一  览  表"]
["项目名称：2021年6月非标备件采购项目",{"$nulls":4},"项目编号：HGZB21297"]
["标包","物料编码","物料描述","规格描述","技术参数","技术要求","申请部门","单位","数量","交货日期","含税单价（元）","含税合价（元）","生产厂家","交货时间","备注"]
[1,5711600058,"斯惠顿回转臂装配","268.01SB0049-03","组件 1736Kg","审核图纸","340热轧","套",2,"2021-09-10"]
[2,5700400578,"轴套(二)","02680014DR5005ME044-38","0.6kg,IB62","审核图纸","89热轧","件",24,"2021-07-27"]
[null,5700400660,"销轴","02680014DR5005ME035-20","45,0.5kg","审核图纸","89热轧","根",10,"2021-07-27"]
[null,5700400697,"垫片组（电机）","02680014DR5005ME034-18","组件；1.1kg","审核图纸","89热轧","组",50,"2021-07-27"]
[null,5700500146,"轴端挡板.","02680014DR5005ME013-30A","Q235B：0.09kg","审核图纸","89热轧","件",50,"2021-07-27"]
[null,5700500261,"128孔型轧辊调整垫片2","02680014DR5005ME016-26改 A1/2","42CrMo锻 3.4Kg","审核图纸","89热轧","件",24,"2021-07-27"]
[null,5700500269,"轴套(一)","02680014DR5005ME013 -16","ZCuSn10P1;0.24Kg","审核图纸","89热轧","件",20,"2021-07-27"]
[null,5700500279,"销轴","H-268-T45-00","45","审核图纸","89热轧","根",15,"2021-07-28"]
[null,5700500280,"套","H-268-TT4255-00","45","审核图纸","89热轧","根",10,"2021-07-12"]
[null,5700600100,"垫片组（电机）","02680014DR5005ME065-21","棱边倒钝,0.4Kg/组","审核图纸","89热轧","组",50,"2021-08-11"]
[null,5700600101,"垫片组（轴承座）","02680014DR5005ME065-15","棱边倒钝,1.3Kg/组","审核图纸","89热轧","组",50,"2021-08-11"]
[null,5700700404,"垫片组","02680014DR5005ME063-15-A","08F,0.6kg","审核图纸","89热轧","件",200,"2021-08-11"]
[null,5700700405,"垫片组","268.20SB0004.16","Q235；1.3kg","审核图纸","89热轧","件",20,"2021-08-11"]
[null,5700700407,"垫片组","02680014DR5005ME063-19-A","08F；0.9kg","审核图纸","89热轧","件",100,"2021-08-11"]
[3,5700800292,"ML 7联轴器","268备68-102g1","成品，19kg","审核图纸","89热轧","套",15,"2021-08-11"]
[null,5701700061,"双耳轴座","HY127-11-01-13","A3;1.2kg。","审核图纸","89油管车丝委外","个",10,"2021-07-27"]
[null,5701700062,"单耳轴座","HY127-11-01-18","A3;0.7kg","审核图纸","89油管车丝委外","个",10,"2021-07-27"]
[null,5701900181,"弹簧","18Q00601.04.01.01-04","60Si2Mn 0.04kg   表面发黑处理","审核图纸","89油管车丝委外","只",5,"2021-08-26"]
[null,5701900182,"阀杆 阀座","18Q00601.01.05-04及18Q00601.01.05-02","3Cr13 11.8kg 调质处理，盐浴整淬，90度锥面和配件研磨","审核图纸","89油管车丝委外","套",1,"2021-09-05"]
[null,5701900183,"阀杆 阀座","18Q00601.02.02-01及18Q00601.02.02-02","3Cr13 7.8kg  调质处理，盐浴整淬，90度锥面和配件研磨","审核图纸","89油管车丝委外","套",1,"2021-09-05"]
[null,5703300230,"1#上二级调整垫","JZ082.01.04.29","Q235-A;11.3Kg;","审核图纸","180厂部","件",3,"2021-09-25"]
[null,5703300239,"端盖","JZ082.01.13.07","Q235-A;6.6Kg；","审核图纸","180厂部","件",10,"2021-10-10"]
[4,5704100025,"联轴器订货图(二)","02690005DR5004ME086-11","91.3kg","审核图纸","180厂部","套",1,"2021-07-27"]
[null,5100100527,"联轴器","02690044DR5008ME013-16","8Kg","审核图纸","89油管车丝委外","套",5,"2021-07-27"]
[null,"5100100529","一混胶块联轴器","268.31LT050141-9-1","材质;ZG45#,重量;950KG，左右两半联轴器同轴度≤0.05mm，安装橡胶块位置保证光滑，不能有毛刺、积瘤","审核图纸","烧结","套","1","2021-08-11"]
[null,"5718200005","尼龙柱销联轴器","HL7-YA95*157/YA75*100","45#+尼龙  83.6kg","审核图纸","管加工厂部","套","2","2021-08-26"]
[null,5700400524,"安全联轴器","02680014DR5005ME037-5","成品,206kg","审核图纸","89热轧","件",1,"2021-07-27"]
[null,5700400696,"联轴器","02680014DR5005ME034-21","Y35X84/J48X84  ；5.5kg","审核图纸","89热轧","套",40,"2021-08-26"]
[5,5707400065,"联轴器订货图（二）","268.26SB040329-69","成品;联轴器规格:CLLCL10;","审核图纸","219厂部","套",1,"2021-08-26"]
[null,5704100026,"联轴器订货图(二)","02690005DR5004ME089-9","80kg","审核图纸","180厂部","套",1,"2021-07-27"]
[null,5704200021,"弹性柱销齿式联轴器","ZL7 J1-95*172/J1-95*172","42.5kg,中心距195,12个孔,孔径Φ30","JB/ZQ4727-2006","180厂部","套",2,"2021-07-27"]
[null,5704300049,"联轴器订货图","02690005DR5006ME039-6","9.6kg","审核图纸","180厂部","套",1,"2021-07-27"]
[null,5704300050,"法兰套(一)","02690005DR5006ME039-11","45#,52kg,热处理HB217-255,中心距280","审核图纸","180厂部","件",1,"2021-07-27"]
[6,5704300053,"横移链条轮子垫片","02690005DR5006ME036-33-3","Q235,0.05kg","审核图纸","180厂部","件",1000,"2021-07-27"]
[null,5704300055,"轴套(三)","02690005DR5006ME037-80","xqz-62,0.93kg,未注倒角2*45","审核图纸","180厂部","件",20,"2021-07-27"]
[null,5704500146,"法兰套(一)","02690005DR5006ME043-13","45#,45kg,调质硬度HB217-255,孔中心距245","审核图纸","180厂部","件",1,"2021-07-27"]
[null,5704500150,"定位套","02690005DR5006ME037-97","Q235-B,0.2kg","审核图纸","180厂部","件",20,"2021-07-27"]
[null,5704600016,"压轮","180CSTS004","聚氨酯,1.88kg","审核图纸","180厂部","件",50,"2021-07-27"]
[7,5705100166,"轧辊端接手","Z0745.03.01.01","ZG40Cr;183.4Kg","审核图纸","180厂部","件",4,"2021-09-25"]
[null,5705100179,"下转鼓装置","Z0745.02.07.00g","1：转鼓技术要求：①铸件尺寸公差等级：CT12；②铸件进行正火加回火处理，消除应力 2.按图组装；3.重量：6031.6","审核图纸","180厂部","件",1,"2021-08-26"]
[null,5705100180,"上转鼓装置","Z0745.02.02.00g","技术要求：1.焊缝质量评定级别：Bk。2.焊缝进行磁粉探伤。3.焊后消除应力。4.重量：5948.17。5.按图装配","审核图纸","180厂部","件",1,"2021-08-26"]
[8,5710700051,"长滑板组（2#）","0109015-22.119g","42CrMo；22kg","审核图纸","340热轧","块",4,"2021-07-27"]
[null,5710700052,"长滑板组（4#）","0109015-23.116g3","42CrMo；20kg","审核图纸","340热轧","块",4,"2021-07-27"]
[null,7502800028,"喷淋装置","0269000DR5004ME057-GW-00","材质Q235;总重量510kg；","审核图纸","180厂部","套",3,"2021-08-27"]
[null,5700300488,"销轴","02680014DR5005ME005-39","45#；0.5Kg","审核图纸","89热轧","件",16,"2021-08-27"]
[null,5700300489,"叉头（一）","02680014DR5005ME005-40","35#；3.2Kg","审核图纸","89热轧","件",8,"2021-09-26"]
[null,5700400638,"拨料钩装配","02680014DR5005ME048g1拨料钩装配","组件；551Kg","审核图纸","89热轧","组",3,"2021-09-26"]
[null,5700700401,"隔圈组","268备104-D","45；5.4kg","审核图纸","89热轧","套",10,"2021-08-27"]
[null,5703200065,"主动摆臂","0109034-32.400","焊接件；52.5Kg","审核图纸","180厂部","件",1,"2021-08-27"]
[9,"5501700014","堆取料机斗轮机构;卸料板组成","DQ2018073007","Mn钢铆焊件 板体钢板厚度16mm","审核图纸","原料工段","套",1,"2021-09-10"]
[null,"5501700070","堆取料机臂架前梁","D127.2.17;8063Kg",null,"审核图纸","原料工段","套","1","2021-07-27"]
[10,"5601000006","45吨电炉移动弯管","45T－移动弯管","20G 6169Kg","审核图纸","炼钢厂部","件","1","2021-07-16"]
[null,"5601000022","排烟管道","HR0611-HL-5","20G 1841.5Kg","审核图纸","炼钢厂部","件","1","2021-07-16"]
[null,"5600100064","1#水冷炉盖","HR0611-HL-0","10206Kg","审核图纸","炼钢厂部","件",1,"2021-08-17"]
[null,"5601000004","2#炉小炉盖","HYG1.01-1改1","20G 800Kg","审核图纸","炼钢厂部","件","4","2021-10-10"]
[null,"5600200016","1#/2#偏心炉水冷盖板","3211-2-5-0-2改1","Q235;375Kg","审核图纸","炼钢厂部","件","3","2021-07-27"]
[11,"5602400001","传动辊","B206G21-28","42CrMo4 520Kg","审核图纸","炼钢厂部","件","10","2021-09-10"]
[null,"5602400002","从动辊","B206G21-36","42CrMo4 520Kg","审核图纸","炼钢厂部","件","10","2021-09-10"]
[12,5700700402,"矫直梁小装配","268备50-156","铸件；QT500-7；258kg","审核图纸","89热轧","件",2,"2021-07-27"]
[null,5700800289,"锁紧装配","268.20SB0010-32g1","组件；900kg","审核图纸","89热轧","套",1,"2021-08-26"]
[13,"5602700021","旋转轴装配","R293C2302YS.1-1","20G 1385Kg","审核图纸","炼钢厂部","套","4","2021-09-10"]
[null,"5714400018","导向轴","24524","45 3981Kg C45锻件","审核图纸","720厂部","件","1","2021-09-10"]
[14,"5501400026","烧结振动筛:压板1","长950*宽90","材质；ZG50","审核图纸","烧结","块","8","2021-07-12"]
[null,"5501400027","烧结振动筛:压板2","长700*宽90","材质；ZG50","审核图纸","烧结","块","8","2021-07-12"]
[null,"5602600050","1#机拖链架横杆","TL-001横杆","铝合金;0.26Kg","审核图纸","炼钢厂部","件","100","2021-06-27"]
[null,"5602500037","传动装置（1）","R293C2202.14-1","640Kg","审核图纸","炼钢厂部","件","3","2021-08-26"]
[15,5707400071,"轴瓦","268.26SB040327-34","ZCuSn10PB1;7.2kg","审核图纸","219厂部","件",18,"2021-08-26"]
[null,"5713400066","铜套","KZ2006.01.24","ZCuAl10Fe3；17.37kg","审核图纸","720厂部","件","1","2021-07-27"]
[null,5702900061,"上轴瓦","02690005DR5004ME008-12","ZCuSn10P1;6.6Kg;铸件不得有影响强度值砂眼、气孔、裂纹等缺陷;上下轴瓦应配合加工","审核图纸","180厂部","件",5,"2021-08-26"]
[null,5702900062,"下轴瓦","02690005DR5004ME008-13","ZCuSn10P1;6.6Kg;铸件不得有影响强度之砂眼、气孔、裂纹等缺陷；上下轴瓦应配合加工。","审核图纸","180厂部","件",5,"2021-08-26"]
[null,5701700063,"转轴铜套1","HY127-11-01-16","黄铜;0.1kg","审核图纸","89油管车丝委外","个",20,"2021-07-27"]
[null,"5718200007","高压泵铜套","3D6.5-75-01-003-GJ","ZCuSn5Pb5     1.15Kg","审核图纸","管加工厂部","只","15","2021-08-26"]
[null,"5721300026","丝杆螺母","GIEL13006-23","H62;    2Kg","审核图纸","管加工厂部","件","4","2021-08-26"]
[16,"5714100046","喂料器导向筒","0102041-84.010改","部件 2448Kg","审核图纸","720厂部","件","1","2021-10-10"]
[17,"5600200024","左道轨","DG45.1-2","1955Kg;A3","审核图纸","炼钢厂部","件","2","2021-08-17"]
[null,"5600100067","右道轨","DG45.1-1","1955Kg;A3","审核图纸","炼钢厂部","件","2","2021-08-17"]
[18,"5722800001","4#线180机组除鳞箱","HG180-CLX-01","Q235A       1107.772kg","审核图纸","管加工厂部","件","1","2021-09-26"]
[19,"5600200025","摇架平台","YJ-45-1","33704Kg;Q355B","审核图纸","炼钢厂部","件","1","2021-08-17"]
[20,"5602700051","同步轴(5)","R293C2308.2-2","45;3254Kg","审核图纸","炼钢厂部","件","1","2021-08-17"]
[null,"5602700049","同步轴(1)","R293C2308.2.1-1","20Cr+Q345-A;2971Kg","审核图纸","炼钢厂部","件","1","2021-08-17"]
[null,"5602700050","同步轴(2)","R293C2308.2.2-1","20Cr+Q345-A;2971Kg","审核图纸","炼钢厂部","件","1","2021-08-17"]
[21,5722600069,"V型链条","268.19SB0044-15","P=200 Pt=102 L=20400mm 2040Kg","审核图纸","管加工厂部","根",3,"2021-10-11"]
["注：报价为含税价，税率13%"]
["竞价（报）单位全称（盖章）：                     "]
["授 权 代 表（签字）：                      "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":1,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,6,0],[3,3,6,3],[7,0,17,0],[7,3,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2021年6月非标备件采购项目     项目编号：HGZB21297"]
["偏离类型","序号","招标内容","偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":10}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容有序对应填写，后在偏离内容栏中按序号顺序填写准确清楚。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容（物料描述、标准、交货期等内容）有序对应填写，后在偏离内容栏中按对应序号顺序填写准确清楚。\n"]
["投标人：                          （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]